# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Movie

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα κλείστρου ή την τιμή διαφράγματος στις επιθυμητές ρυθμίσεις για να εγγράψετε ταινίες. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τη γωνία εικόνας πριν τη λήψη.

1. Θέστε τον επιλογέα λήψης στο (Movie).
2. MENU → (Camera Settings) → [Movie] → επιθυμητή ρύθμιση.
   - Όταν το [Mode Dial Guide] έχει τεθεί στο [On], μπορείτε να επιλέξετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις αφού αλλάξετε τη θέση του επιλογέα λειτουργίας.

#### Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Program Auto:
Σας επιτρέπει τη λήψη με την έκθεση (τόσο η ταχύτητα κλείστρου όσο και η τιμή διαφράγματος) να ρυθμίζεται αυτόματα. Η ρύθμιση των υπόλοιπων ρυθμίσεων μπορεί να γίνει χειροκίνητα.

Aperture Priority:
Επιτρέπει τη λήψη μετά τη χειροκίνητη προσαρμογή της τιμής διαφράγματος.

Shutter Priority:
Επιτρέπει τη λήψη μετά τη χειροκίνητη προσαρμογή της ταχύτητας κλείστρου.

Manual Exposure:
Επιτρέπει τη λήψη μετά τη χειροκίνητη προσαρμογή της έκθεσης (τόσο η ταχύτητα κλείστρου όσο και η τιμή διαφράγματος).

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- Mode Dial Guide

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας