# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Cont. Bracket

Βγάζει πολλές φωτογραφίες ενώ μετατοπίζει αυτόματα την έκθεση από τον βασικό φωτισμό προς το σκοτεινότερο και μετά προς το φωτεινότερο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί κλείστρου έως ότου ολοκληρωθεί η εγγραφή bracket.
Μπορείτε να επιλέξετε μια εικόνα που να ταιριάζει το σκοπό σας μετά την εγγραφή.

1. MENU → (Camera Settings) → [Drive Mode] → [Cont. Bracket]
2. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία χρησιμοποιώντας την αριστερή/δεξιά πλευρά του τροχού ελέγχου.

#### Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Cont. Bracket: 0.3EV 3 Image (προεπιλεγμένη ρύθμιση):
  Αυτή η ρύθμιση τραβάει συνολικά τρεις εικόνες συνεχόμενα με τιμή έκθεσης μετατοπισμένη κατά συν ή πλην 0,3 EV.

Cont. Bracket: 0.3EV 5 Image:
  Αυτή η ρύθμιση τραβάει συνολικά πέντε εικόνες συνεχόμενα με τιμή έκθεσης μετατοπισμένη κατά συν ή πλην 0,3 EV.

Cont. Bracket: 0.5EV 3 Image:
  Αυτή η ρύθμιση τραβάει συνολικά τρεις εικόνες συνεχόμενα με τιμή έκθεσης μετατοπισμένη κατά συν ή πλην 0,5 EV.

Cont. Bracket: 0.5EV 5 Image:
  Αυτή η ρύθμιση τραβάει συνολικά πέντε εικόνες συνεχόμενα με τιμή έκθεσης μετατοπισμένη κατά συν ή πλην 0,5 EV.

Cont. Bracket: 0.7EV 3 Image:
  Αυτή η ρύθμιση τραβάει συνολικά τρεις εικόνες συνεχόμενα με τιμή έκθεσης μετατοπισμένη κατά συν ή πλην 0,7 EV.

Cont. Bracket: 0.7EV 5 Image:
  Αυτή η ρύθμιση τραβάει συνολικά πέντε εικόνες συνεχόμενα με τιμή έκθεσης μετατοπισμένη κατά συν ή πλην 0,7 EV.

Cont. Bracket: 1.0EV 3 Image:
  Αυτή η ρύθμιση τραβάει συνολικά τρεις εικόνες συνεχόμενα με τιμή έκθεσης μετατοπισμένη κατά συν ή πλην 1,0 EV.

Cont. Bracket: 2.0EV 3 Image:
  Αυτή η ρύθμιση τραβάει συνολικά τρεις εικόνες συνεχόμενα με τιμή έκθεσης μετατοπισμένη κατά συν ή πλην 2,0 EV.

Cont. Bracket: 3.0EV 3 Image:
  Αυτή η ρύθμιση τραβάει συνολικά τρεις εικόνες συνεχόμενα με τιμή έκθεσης μετατοπισμένη κατά συν ή πλην 3,0 EV.

#### Σημείωση

- Η τελευταία φωτογραφία εμφανίζεται στην Αυτόματη επισκόπηση.
- Όταν επιλεγεί το [ISO AUTO] στη λειτουργία [Manual Exposure], η έκθεση μπορεί να τροποποιηθεί με τη ρύθμιση της τιμής ISO. Αν επιλεγεί μια ρύθμιση πέραν της [ISO AUTO], η έκθεση μπορεί να τροποποιηθεί με τη ρύθμιση της ταχύτητας κλείστρου.
- Όταν προσαρμόζετε την έκθεση, η έκθεση μετατοπίζεται με βάση στην αντισταθμισμένη τιμή.
- Όταν χρησιμοποιείτε φλας, η φωτογραφική μηχανή εκτελεί λήψη flash bracket, η οποία μετατοπίζει την ποσότητα του φωτός του φλας ακόμα κι αν έχει επιλεγεί το [Cont. Bracket]. Πατήστε το κουμπί κλείστρου για κάθε εικόνα.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- Σειρά στηρίγματος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας