# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Σχετικά με την κλίμακα ζουμ

Η κλίμακα ζουμ που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το ζουμ του φακού αλλάζει σύμφωνα με το επιλεγμένο μέγεθος εικόνας.

Οι ακόλουθες κλίμακες ζουμ ισχύουν για λήψεις πλήρους μεγέθους και οι αριθμοί στις αγκύλες ισχύουν για λήψεις μεγέθους APS-C.

[Zoom Setting]: [Optical zoom only]
  [Image Size]: M περ. 1,5× (περ. 1,3×), S περ. 2× (περ. 2×)

[Zoom Setting]: [On:ClearImage Zoom]
  [Image Size]: L περ. 2× (περ. 2×), M περ. 3×*, περ. 3,1×** (περ. 2,6×), S περ. 4× (περ. 4×)

[Zoom Setting]: [On：Digital Zoom]
  [Image Size]: L περ. 4× (περ. 4×), M περ. 6,1× (περ. 5,2×), S περ. 8× (περ. 8×)

*ILCE-7

**ILCE-7R

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- Ζουμ
- Οι δυνατότητες ζουμ που διατίθενται με το παρόν προϊόν
- Μέγεθος εικόνας (στατική εικόνα)

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας