# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Spd Priority Cont.

Η μηχανή συνεχίζει να βγάζει φωτογραφίες, όσο το κουμπί κλείστρου είναι πατημένο. Μπορείτε να τραβάτε συνεχώς φωτογραφίες με ρυθμό μεγαλύτερο από εκείνον της λειτουργίας [Cont. Shooting].

1. MENU→ (Camera Settings) → [Drive Mode] → [Spd Priority Cont.].

#### Σημείωση

- Η ταχύτητα της συνεχούς λήψης εκτιμάται με βάση τα κριτήρια που έχουμε ορίσει. Η ταχύτητα της συνεχούς λήψης μπορεί να είναι μικρότερη, ανάλογα με τις συνθήκες λήψης (μέγεθος εικόνας, ρύθμιση ISO, High ISO NR, ή τη ρύθμιση του [Distortion Comp.]).
- Μεταξύ συνεχόμενων καρέ λήψης, εμφανίζεται αμέσως μια εικόνα από το κάθε καρέ.

#### Συμβουλή

- Στη λειτουργία [Spd Priority Cont.], η εστίαση σταθεροποιείται όταν πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση για την πρώτη εικόνα και μετά παραμένει σταθερή. Ωστόσο, η τιμή έκθεσης προσαρμόζεται για κάθε εικόνα. Για να χρησιμοποιήσετε την ίδια τιμή έκθεσης και για τις επόμενες λήψεις, αλλάξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.
  Η έκθεση της πρώτης λήψης καθορίζεται πατώντας το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση. Η ρύθμιση έκθεσης για την πρώτη λήψη χρησιμοποιείται και για τις επόμενες λήψεις.
  - Ορίστε το [AEL w/ shutter] στο [Auto] ή το [Off].
- ILCE-7:
  Όταν το [Focus Mode] είναι ρυθμισμένο σε [Continuous AF], η έκθεση και η εστίαση διατηρούνται όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Phase Detection AF.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας