# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Reset EV Comp.

Ρυθμίζει εάν θα διατηρείται η καθορισμένη τιμή έκθεσης χρησιμοποιώντας το [Custom Settings] όταν απενεργοποιείτε την τροφοδοσία, όταν η θέση του επιλογέα αντιστάθμισης έκθεσης έχει τεθεί στο «0».

1. MENU → (Custom Settings) → [Reset EV Comp.] → επιθυμητή ρύθμιση.

#### Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Διατήρηση:
Διατηρεί τις ρυθμίσεις του [Custom Settings].

Επαναφορά (προεπιλεγμένη ρύθμιση):
Επαναφέρει τις ρυθμίσεις του [Exposure Comp.] στο «0».

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- Exposure Comp. (Αντιστάθμιση έκθεσης)

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας