# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Aperture Priority

Μπορείτε να τραβήξετε ρυθμίζοντας το διάφραγμα και αλλάζοντας το εύρος εστίασης ή αφήνοντας το φόντο εκτός εστίασης. Η τιμή διαφράγματος μπορεί να αλλάξει ενώ εγγράφετε ταινίες.

1. Θέστε τον επιλογέα λειτουργίας στο A (Προτεραιότητα διαφράγματος).
2. Επιλέξτε την επιθυμητή τιμή στρέφοντας τον μπροστινό επιλογέα.
   - Μικρότερη τιμή F: Το θέμα είναι εστιασμένο, αλλά τα αντικείμενα μπροστά και πίσω από το θέμα είναι θολά.
     Μεγαλύτερη τιμή F: Το θέμα, το προσκήνιο και το φόντο του είναι όλα εστιασμένα.
3. Ρυθμίστε την εστίαση και τραβήξτε το θέμα.
   Η ταχύτητα κλείστρου προσαρμόζεται αυτόματα για να επιτευχθεί βέλτιστη έκθεση.

#### Σημείωση

- Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκής έκθεση μετά τη ρύθμιση, η ταχύτητα κλείστρου στην οθόνη λήψης αναβοσβήνει. Αν και μπορείτε να τραβήξετε ως έχει, συνιστάται η επαναφορά.
- Η φωτεινότητα της εικόνας στην οθόνη μπορεί να διαφέρει από την εικόνα που τελικά τραβάτε.

#### Συμβουλή

- Η μικρότερη τιμή F (άνοιγμα του διαφράγματος) περιορίζει το εύρος εστίασης. Αυτό σας επιτρέπει να εστιάσετε έντονα στο θέμα και θολώνει τα αντικείμενα μπροστά και πίσω από το θέμα (το βάθος πεδίου μικραίνει). Η μεγαλύτερη τιμή F (κλείσιμο του διαφράγματος) διευρύνει το εύρος εστίασης. Αυτό σας επιτρέπει να τραβάτε το βάθος του σκηνικού (το βάθος πεδίου διευρύνεται).

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας