Посібник користувача VAIO Серія VPCEG1/VPCEH1/VPCEJ1/VPCEL1

Довідка

# Примітки щодо використання функції безпроводової локальної мережі

Перш ніж використовувати функцію безпроводової локальної мережі, ознайомтеся із вказаними нижче застереженнями щодо правильного користування.

- У деяких країнах або регіонах використання виробів із функцією безпроводової локальної мережі може бути обмежене місцевим законодавством.

- Пристрої безпроводової локальної мережі працюють у діапазоні 2,4 ГГц, який використовується різноманітними пристроями. Хоча пристрої безпроводової локальної мережі використовують цю технологію для зведення до мінімуму радіоперешкод від інших пристроїв, які використовують таку саму частоту, такі радіоперешкоди можуть бути причиною повільнішого передавання даних і звуження зони стабільного зв’язку, а також призводити до розривання з’єднання.

- Якщо на комп’ютері VAIO ввімкнено і функцію BLUETOOTH, і функцію безпроводової локальної мережі з частотою 2,4 ГГц, можуть виникати радіоперешкоди, які спричиняють уповільнення швидкості передавання даних або інші проблеми.

- Для з’єднання через безпроводову локальну мережу під час руху, можливо, потрібно буде звернутися до постачальника послуг з’єднання через безпроводову локальну мережу.

- Якщо комп’ютер VAIO оснащено стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, використання функції безпроводової локальної мережі з частотою 5 ГГц поза приміщенням заборонено законодавством.

- Швидкість передавання даних і діапазон можуть бути різними, залежно від наведених нижче умов.

- Відстань між пристроями

- Перешкоди між пристроями

- Конфігурація пристроїв

- Умови радіозв’язку

- Середовище (зокрема матеріал стін тощо)

- Використовуване програмне забезпечення
  Зв’язок може перерватися, залежно від умов радіозв’язку.

- Швидкість передавання даних, указана в технічних характеристиках, є теоретичним максимумом і може не відображати фактичну швидкість передавання даних.

- Фактична швидкість обміну даними може бути меншою за відображувану на комп’ютері VAIO.

- Безпроводова локальна мережа з частотним діапазоном 2,4 ГГц і безпроводова локальна мережа з частотним діапазоном 5 ГГц несумісні між собою.

- На швидкість передавання даних IEEE 802.11g і IEEE 802.11n (2,4 ГГц) можуть впливати радіоперешкоди, які виникають під час використання з виробом IEEE 802.11b. Окрім того, стандарти IEEE 802.11g і IEEE 802.11n автоматично зменшують швидкість передавання для підтримання сумісності з виробом IEEE 802.11b. Швидкість передавання даних можна відновити, змінивши параметри каналу точки доступу.

- Стандарти IEEE 802.11a та IEEE 802.11n недоступні в тимчасових мережах.

- Щоб негайно вимкнути функцію безпроводової локальної мережі, установіть перемикач WIRELESS у положення OFF.

- Стандарт безпроводової локальної мережі включає наведені нижче методи шифрування. Wired Equivalent Privacy (WEP), тобто протокол безпеки, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) і Wi-Fi Protected Access (WPA). Запропоновані інститутом IEEE та Wi-Fi Alliance методи WPA2 і WPA — це технічні характеристики стандартів на основі покращень безпеки під час взаємодії, які підвищують рівень захисту даних і контролю доступу в наявних мережах Wi-Fi. Технологію WPA розроблено з урахуванням майбутньої сумісності з технічною характеристикою IEEE 802.11i. Окрім автентифікації користувача за допомогою протоколу 802.1X і протоколу розширеної перевірки автентичності (EAP), вона використовує покращений протокол шифрування даних — протокол інтеграції тимчасового ключа (TKIP). Шифрування даних захищає вразливе безпроводове з’єднання між клієнтами та точками доступу. Окрім вищезгаданого, присутні інші типові механізми захисту локальних мереж, які забезпечують конфіденційність, наприклад: захист паролем, магістральне шифрування, віртуальні приватні мережі й автентифікація. Технологія захищеного доступу WPA2, друге покоління технології WPA, забезпечує кращий захист даних, контроль над доступом до мережі та безпеку всіх версій пристроїв 802.11, включно зі стандартами 802.11b, 802.11a, 802.11g та 802.11n, багатосмуговими та багаторежимними. Окрім того, на основі ухваленого стандарту IEEE 802.11i, технологія захищеного доступу WPA2 забезпечує безпеку на рівні уряду, запроваджуючи алгоритм шифрування Національного інституту стандартів і технологій FIPS 140-2, сумісний зі стандартом AES, і автентифікацію на основі протоколу 802.1X. Технологія захищеного доступу WPA2 зворотно сумісна з технологією WPA.

Пов’язані теми
Про стандарти безпроводової локальної мережі
Перед використанням безпроводової локальної мережі
Установлення підключень через безпроводову локальну мережу
Припинення з’єднань через безпроводову локальну мережу
Примітки щодо використання функції BLUETOOTH(R) <Моделі, оснащені функцією BLUETOOTH>