Посібник користувача VAIO Серія VPCEG1/VPCEH1/VPCEJ1/VPCEL1

Завдання

# Установлення та виймання акумуляторної батареї

Установіть акумуляторну батарею у відсік для акумуляторів на нижній панелі комп’ютера VAIO.

## Установлення акумуляторної батареї

1. Вимкніть комп’ютер VAIO та закрийте кришку РК-екрана.

1. Посуньте перемикач фіксації акумулятора LOCK у положення розблокування.

1. Посуньте акумуляторну батарею по діагоналі у відсік для акумулятора, доки виступи (1) з кожного боку відсіку не ввійдуть у відповідні заглиблення (2) на боках акумуляторної батареї.

1. Поверніть акумуляторну батарею в напрямку, указаному стрілкою, і натискайте на неї, доки вона не стане на місце у відсіку із клацанням.

1. Посуньте перемикач фіксації акумулятора LOCK у положення LOCK, щоб зафіксувати акумуляторну батарею в комп’ютері VAIO.

## Виймання акумуляторної батареї

1. Вимкніть комп’ютер VAIO та закрийте кришку РК-екрана.

1. Посуньте перемикач фіксації акумулятора LOCK у положення розблокування.

1. Посуньте й утримуйте засувку RELEASE на акумуляторі, просуньте кінчик пальця під виступ на акумуляторній батареї та підніміть її в напрямку, указаному стрілкою.

1. Посуньте акумуляторну батарею по діагоналі, щоб вийняти її з комп’ютера VAIO.

Примітка

- Можна втратити всі незбережені дані, якщо вийняти акумуляторну батарею в той час, коли комп’ютер VAIO увімкнений або перебуває в режимі сну та не підключений до адаптера змінного струму.
  Обов’язково вимкніть комп’ютер перед вийманням акумуляторної батареї.

Пов’язані теми
Заряджання акумуляторної батареї
Примітки щодо використання акумуляторної батареї
Вимкнення комп’ютера VAIO