VAIO-käyttöopas VPCEG1/VPCEH1/VPCEJ1/VPCEL1-sarja

Task

# Tietoja langattoman lähiverkon suojausavaimesta

Suojausavain on langattoman lähiverkon (WLAN) turvallisuusprotokolla, joka salaa langattomassa lähiverkossa lähetettävät tiedot. Sitä kutsutaan myös salausavaimeksi tai WEP (Wired Equivalent Privacy) -avaimeksi.
Suojaustunnuksen avulla laitteet (esimerkiksi langattoman lähiverkon liityntäpiste ja tietokone), joihin on määritetty sama avain voivat siirtää tietoja keskenään langattomassa lähiverkossa.
Kullekin liityntäpisteelle on määritetty oletusarvon mukaan suojausavain. (Tietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä varmista, että oletusasetusten mukainen suojausavain on vaihdettu.) Jos et löydä oletussuojausavainta, lue liityntäpisteen mukana toimitettu opas.
Jos annat väärän suojausavaimen, voit syöttää suojausavaimen uudelleen näiden ohjeiden mukaisesti.

1. Valitse (Käynnistä) ja Ohjauspaneeli.

1. Valitse Verkko ja Internet ja Verkko- ja jakamiskeskus.

1. Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta Hallitse langattomia verkkoja.

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella haluamaasi Verkot, joita voidaan tarkastella, muokata ja järjestää uudelleen -luettelossa olevaa verkkoa ja valitse sitten Ominaisuudet.

1. Valitse Suojaus-välilehti.

1. Syötä suojausavain Verkon suojausavain -kenttään ja napsauta OK-painiketta.

Aiheeseen liittyvää
Tietoja langattoman lähiverkon (WLAN) standardeista
Langattoman lähiverkon (WLAN) käyttöä edeltävät toimet
Langattoman lähiverkkoyhteyden käyttöönotto
Langattoman lähiverkon käyttöön liittyviä huomautuksia