VAIO-Bedienerhandbuch Serie VPCEH2/VPCEJ2/VPCEK2/VPCEL2

Funktion

# Herstellen einer WLAN-Verbindung

Sie können mithilfe von VAIO Smart Network eine WLAN-Verbindung zwischen Ihrem VAIO-Computer und einem Zugriffspunkt (gesondert erhältlich) herstellen. Bevor Sie das WLAN verwenden, sorgen Sie dafür, dass Ihr Zugriffspunkt eingeschaltet und in Betrieb ist.
Informationen über die ordnungsgemäße Verwendung finden Sie unter Vor Verwendung des WLAN. [Details]

1. Stellen Sie den Schalter WIRELESS [Details] auf ON.

1. Klicken Sie auf (Start), Alle Programme und VAIO Smart Network, oder klicken Sie auf (das Symbol VAIO Smart Network) im Infobereich auf dem Desktop.

1. Achten Sie darauf, dass der Schalter neben Drahtlos-LAN (Wireless LAN) auf On gesetzt ist.

Wenn er auf Off gesetzt ist, klicken Sie darauf, um ihn auf On zu stellen.
Tipp

- Vergewissern Sie sich, dass die WIRELESS-Anzeige [Details] leuchtet.

1. Wählen Sie im Fenster VAIO Smart Network eine Modus aus, der Ihrem WLAN entspricht.

Weitere Informationen über den Betrieb finden Sie in der Online-Hilfe zu VAIO Smart Network.

1. Klicken Sie auf oder (das Netzwerksymbol) im Infobereich auf dem Desktop.

1. Wählen Sie den gewünschten Zugriffspunkt aus, und klicken Sie auf Verbinden.

Nach Herstellung der Verbindung wird im Feld für den ausgewählten drahtlosen Zugriffspunkt Verbunden angezeigt.
Wenn Sie den gewünschten Zugriffspunkt nicht finden können, klicken Sie auf (Aktualisieren).
Wenn ein Fenster zur Eingabe eines Sicherheitsschlüssels[Details] angezeigt wird, geben Sie den Sicherheitsschlüssel wie erforderlich ein, und klicken Sie auf OK. Beachten Sie, dass bei Sicherheitsschlüsseln zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird.
Hinweis

- Wenn bei Modellen mit IEEE 802.11a/b/g/n nur die 2,4-GHz-WLAN-Funktion aktiviert ist, kann Ihr VAIO-Computer keine Verbindung mit einem 5-GHz-WLAN-Zugriffspunkt herstellen. Wenn umgekehrt nur die 5-GHz-WLAN-Funktion aktiviert ist, kann der Computer keine Verbindung mit einem 2,4-GHz-WLAN-Zugriffspunkt herstellen.
  Wenn bei Modellen mit IEEE 802.11b/g/n oder IEEE 802.11b/g die 2,4-GHz-WLAN-Funktion deaktiviert ist, kann der Computer keine Verbindung mit einem Zugriffspunkt herstellen. Der Computer kann auch keine Verbindung mit einem 5,0-GHz-WLAN-Zugriffspunkt herstellen.

- Möglicherweise dauert es einige Zeit, um einen WLAN-Zugriffspunkt zu finden und eine Verbindung mit diesem herzustellen, bevor die Kommunikation über das WLAN möglich ist.

Tipp

- Wenn Sie mit Ihrem VAIO-Computer durch Eingabe des Sicherheitsschlüssels eine Verbindung zum Zugriffspunkt herstellen, wird der Zugriffspunkt im Computer registriert. Bei späteren Verbindungen müssen Sie den Sicherheitsschlüssel nicht erneut eingeben.

## So überprüfen Sie den WLAN-Verbindungsstatus

Sie können den Mauszeiger über oder (das Netzwerksymbol) im Infobereich auf dem Desktop bewegen, um den WLAN-Verbindungsstatus, wie etwa den aktuell mit Ihrem VAIO-Computer verbundenen Zugriffspunkt, zu überprüfen.
Verwandtes Thema
Informationen über die WLAN-Standards
Vor Verwendung des WLAN
Beenden der WLAN-Kommunikation
Hinweise zur WLAN-Funktion
Informationen über einen Sicherheitsschlüssel für ein WLAN