Guía del usuario de VAIO Serie VPCEH2/VPCEJ2/VPCEK2/VPCEL2

FAQ

#### ¿Qué debo hacer si el ordenador no se enciende (el indicador luminoso de encendido no se pone verde)?

- Asegúrese de que todos los cables estén bien conectados a los dispositivos, como los que van del ordenador VAIO al adaptador de CA; del adaptador de CA al cable de alimentación; y del cable de alimentación a la toma de CA. [Detalles]

- Si conecta el cable de alimentación del ordenador VAIO en un enchufe múltiple con interruptor, asegúrese de que éste está encendido y que el cable de alimentación del enchufe múltiple está bien conectado a la toma de CA.

- Si no apaga el ordenador VAIO por medio del procedimiento normal, la controladora de energía puede suspenderse por un error de programa.
  Desconecte todos los cables y los dispositivos periféricos, como el cable de alimentación y el dispositivo USB, retire el paquete de batería y espere unos cinco minutos. A continuación, vuelva a ponerlos en su sitio y encienda de nuevo el ordenador.

- Antes de utilizar por primera vez el ordenador VAIO, debe conectar el ordenador a una fuente de alimentación con el adaptador de CA.

- Compruebe que está utilizando el adaptador de CA suministrado por Sony. Para mayor seguridad, utilice únicamente el paquete de batería recargable y el adaptador de CA originales que Sony incluye en su ordenador VAIO.

- Asegúrese de que el paquete de batería esté instalado correctamente.

- Puede ser que se haya agotado el paquete de batería.

- Pulse el botón de encendido del ordenador para asegurarse de que el ordenador VAIO no esté en modo Hibernación. Si mantiene pulsado el botón de encendido durante más de cuatro segundos, el ordenador se apagará.

- Si el ordenador VAIO se traslada directamente de un lugar frío a otro cálido, o se utiliza en un sitio con humidad alta, se puede condensar la humedad en el interior del ordenador.
  En tal caso, deje transcurrir al menos una hora antes de encenderlo.
  No utilice el ordenador en un sitio con humedad alta (con humidad relativa superior al 80 %), ya que esto podría causar averías.