VAIO-käyttöopas VPCEH2/VPCEJ2/VPCEK2/VPCEL2-sarja

Task

# Akun asentaminen ja poistaminen

Akku asennetaan VAIO-tietokoneen pohjassa olevaan akkulokeroon.

## Voit asentaa akun seuraavasti

1. Sammuta VAIO-tietokone ja sulje nestekidenäyttö.

1. Työnnä akun LOCK-lukitusvipu avausasentoon.

1. Työnnä akkua vinosti akkulokeroon, kunnes akkulokeron molemmissa reunoissa olevat ulokkeet (1) napsahtavat akun sivujen koloihin (2).

1. Käännä akkua nuolen suuntaan ja työnnä akku paikalleen lokeroon, kunnes se napsahtaa paikalleen.

1. Lukitse VAIO-tietokoneen akku paikalleen työntämällä akun LOCK-lukituskytkin LOCK-asentoon.

## Voit poistaa akun seuraavasti

1. Sammuta VAIO-tietokone ja sulje nestekidenäyttö.

1. Työnnä akun LOCK-lukitusvipu avausasentoon.

1. Työnnä ja pidä akun RELEASE-vapautusvipua paikallaan, työnnä sormesi akun ulokkeen alle ja nosta akkua nuolen suuntaan.

1. Vedä akku viistosti ulos VAIO-tietokoneesta.

Huomautus

- Jos poistat akun, kun VAIO-tietokone on päällä tai lepotilassa eikä sitä ole kytketty verkkolaitteeseen, menetät kaikki tallentamattomat tiedot.
  Muista sammuttaa tietokone, ennen kuin poistat akun.

Aiheeseen liittyvää
Akun lataaminen
Akun käyttöön liittyviä huomautuksia
VAIO-tietokoneen sammuttaminen