Guide de l'utilisateur VAIO Séries VPCEH2/VPCEJ2/VPCEK2/VPCEL2

FAQ

#### Que faire si mon ordinateur VAIO ne se met pas sous tension (le témoin d'alimentation ne s'allume pas en vert) ?

- Vérifiez que tous les câbles sont correctement connectés aux périphériques, notamment entre votre ordinateur VAIO et l'adaptateur secteur ; entre l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation ; et entre le cordon d'alimentation et la prise secteur. [Détails]

- Si vous branchez le cordon d'alimentation de votre ordinateur VAIO sur une rallonge avec interrupteur, vérifiez que ce dernier est activé et que son cordon d'alimentation est correctement raccordé à une prise secteur.

- Si vous ne mettez pas votre ordinateur VAIO hors tension en vous conformant à la procédure normale, il se peut que le régulateur de courant se mette en veille en raison d'une erreur de programme.
  Déconnectez tous les câbles et les périphériques, tels que le cordon d'alimentation et le périphérique USB, retirez le module batterie et attendez environ cinq minutes. Ensuite, reconnectez-les et mettez à nouveau l'ordinateur VAIO sous tension.

- Avant d'utiliser votre ordinateur VAIO pour la première fois, vous devez le connecter à une source d'alimentation à l'aide de l'adaptateur secteur.

- Vérifiez que vous utilisez l'adaptateur secteur Sony qui vous a été fourni. Pour votre sécurité, utilisez uniquement le module batterie rechargeable et l'adaptateur secteur de marque Sony, fournis avec votre ordinateur VAIO.

- Assurez-vous que le module batterie est correctement installé.

- Il se peut que le module batterie soit déchargé.

- Vérifiez que votre ordinateur VAIO n'est pas en mode de mise en veille prolongée en appuyant sur le bouton d'alimentation de l'ordinateur. Notez que si vous maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant plus de quatre secondes, l'ordinateur s'éteint.

- Si vous transportez directement votre ordinateur VAIO d'un endroit froid vers un endroit chaud, ou si vous l'utilisez dans un endroit très humide, de la condensation risque de se former à l'intérieur de l'ordinateur.
  Dans ce cas, attendez au moins une heure avant de le mettre sous tension.
  N'utilisez pas l'ordinateur dans un endroit très humide (humidité relative supérieure à 80 %), au risque de provoquer un dysfonctionnement.