Podręcznik użytkownika VAIO VPCEH2/VPCEJ2/VPCEK2/VPCEL2 Series

Zadanie

# Instalowanie/wyjmowanie akumulatora

Zainstaluj akumulator w komorze akumulatora na dolnej ściance komputera VAIO.

## Instalowanie akumulatora

1. Wyłącz komputer VAIO i zamknij pokrywę ekranu LCD.

1. Przesuń przełącznik blokady akumulatora LOCK do pozycji otwartej.

1. Wsuń akumulator pod kątem do komory akumulatora, aż wypustki (1) po obu stronach komory akumulatora wejdą w rowki (2) po obu stronach akumulatora.

1. Obróć akumulator w kierunku wskazywanym przez strzałkę i wciśnij go do komory, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

1. Przesuń przełącznik blokady akumulatora LOCK do pozycji LOCK, aby zamocować akumulator w komputerze VAIO.

## Wyjmowanie akumulatora

1. Wyłącz komputer VAIO i zamknij pokrywę ekranu LCD.

1. Przesuń przełącznik blokady akumulatora LOCK do pozycji otwartej.

1. Przesuń i przytrzymaj zasuwę zwolnienia akumulatora RELEASE, wsuń czubek palca pod klapkę akumulatora i obróć ją w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

1. Wysuń akumulator pod kątem, aby wyjąć go z komputera VAIO.

Uwaga

- Wyjęcie akumulatora, gdy komputer VAIO jest włączony lub znajduje się w trybie uśpienia, ale nie jest podłączony do zasilacza, spowoduje utratę wszystkich niezapisanych danych.
  Przed wyjęciem akumulatora należy wyłączyć komputer.

Powiązany temat
Ładowanie akumulatora
Uwagi dotyczące korzystania z akumulatora
Wyłączanie komputera VAIO