Руководство пользователя VAIO VPCEH2/VPCEJ2/VPCEK2/VPCEL2 Series

Задача

# Установка и извлечение модулей памяти

Если необходимо увеличить скорость работы компьютера или повысить его производительность при одновременном запуске нескольких программ, следует увеличить объем памяти, установив дополнительные модули.
Перед модернизацией памяти компьютера см. Замечания об установке и извлечении модулей памяти. [Подробно]
При установке модулей памяти в два гнезда или более будет задействован двухканальный режим работы, увеличивающий производительность. (Серия VPCEH/VPCEJ)
Тип и объем установленной в компьютер памяти может меняться в зависимости от модели.

1. Выключите компьютер VAIO и периферийное оборудование, отсоедините шнур питания и все соединительные кабели, а также извлеките аккумулятор.

1. Подождите, пока компьютер VAIO не остынет.

Внутренние компоненты компьютера VAIO могут оставаться горячими даже после отключения питания. С осторожностью выполняйте работы с компьютером VAIO в данном состоянии во избежание ожогов.

1. Постелите чистую ткань на ровную плоскую поверхность и расположите компьютер VAIO, как показано на рисунке ниже. С помощью крестовой отвертки извлеките винты и снимите крышку отсека модулей памяти.

Расположение винтов показано на рисунке стрелками.
В некоторых моделях в крышке отсека модулей памяти используются невыпадающие винты, которые не извлекаются из крышки.
Форма и расположение крышки отсека модулей памяти зависит от модели. Найдите ее, осмотрев нижнюю часть компьютера VAIO.

1. Прикоснитесь к стороннему металлическому предмету для устранения электростатического заряда.

Не прикасайтесь к металлическим компонентам внутри компьютера VAIO.

1. При отсутствии свободного гнезда извлеките один из установленных модулей памяти. Для извлечения модуля потяните фиксаторы в направлении, указанном стрелками (1), а затем извлеките модуль в направлении стрелки (2).

1. Извлеките новый модуль памяти из антистатической упаковки.

1. Удерживая модуль памяти за края, вставьте его в гнездо модуля памяти контактами вниз, совместив выемку на модуле с небольшим выступом в гнезде.

1. Продолжая удерживать модуль памяти за края, надавите на него до щелчка, как показано на рисунке.

Фиксаторы по обеим сторонам гнезда защелкнутся и зафиксируют модуль. Не прикасайтесь к микросхемам модуля памяти (черного цвета).

1. Установите крышку отсека модуля памяти на место и закрепите ее с помощью винтов, извлеченных на шаге 3.

1. Установите аккумулятор, подключите все соединительные кабели и периферийные устройства, отключенные на шаге 1, а затем включите компьютер.

1. Убедитесь, что объем системной памяти изменился и соответствует ожидаемому. [Подробно]

Если объем системной памяти соответствует ожидаемому, модуль памяти был установлен правильно.
См. также
Замечания об установке и извлечении модулей памяти