Руководство пользователя VAIO VPCEH2/VPCEJ2/VPCEK2/VPCEL2 Series

Задача

# О ключе безопасности для беспроводной локальной сети

Ключ безопасности представляет собой протокол безопасности для беспроводной локальной сети, который обеспечивает шифрование данных, передаваемых по беспроводной локальной сети. Он называется также ключом шифрования или ключом WEP.
Обмен данными между двумя устройствами в беспроводной локальной сети, например, между точной доступа беспроводной локальной сети и компьютером, возможен в том случае, если для них задан один и тот же ключ безопасности.
Каждой точке доступа назначен ключ безопасности по умолчанию. (Для защиты данных от несанкционированного доступа необходимо изменить ключ безопасности по умолчанию.) Уточнить ключ безопасности по умолчанию можно с помощью руководства, прилагаемого к точке доступа.
В случае ошибки при вводе ключа безопасности выполните следующие действия для повторного ввода ключа.

1. Нажмите (Пуск) и выберите Панель управления.

1. Выберите Сеть и Интернет, затем Центр управления сетями и общим доступом.

1. На левой панели выберите Управление беспроводными сетями.

1. В списке Сети, доступные для просмотра и изменения щелкните на требуемой сети правой кнопкой мыши, затем выберите Свойства.

1. Перейдите на вкладку Безопасность.

1. Введите ключ безопасности в поле Ключ безопасности сети и нажмите ОК.

См. также
О стандартах беспроводных локальных сетей
Подключение к беспроводной локальной сети
Установление связи по беспроводной локальной сети
Замечания об работе с функцией беспроводной локальной сети