Руководство пользователя VAIO VPCEH2/VPCEJ2/VPCEK2/VPCEL2 Series

Справочная информация

# Замечания об работе с функцией беспроводной локальной сети

Перед началом работы с функцией беспроводной локальной сети во избежание неполадок прочитайте следующие предостережения.

- В некоторых странах и регионах существуют законодательные ограничения на эксплуатацию изделий, обеспечивающих работу беспроводных локальных сетей.

- Оборудование беспроводных локальных сетей работает в то же частотном диапазоне (2,4 ГГц), что и многие другие устройства. Технологии, применяемые в оборудовании беспроводных локальных сетей, позволяют свести к минимуму радиочастотные помехи, генерируемые другими устройствами, которые работают в том же диапазоне; однако радиочастотные помехи все же могут приводить к снижению скорости передачи данных, уменьшению дальности связи или прерыванию связи.

- Если на компьютере VAIO одновременно включены функция BLUETOOTH и функция беспроводной локальной сети на частоте 2,4 ГГц, взаимные помехи могут привести к снижению скорости передачи данных и другим неполадкам.

- Для связи по беспроводной локальной сети во время движения в транспорте может потребоваться особый договор с поставщиком услуг подключения к беспроводной локальной сети.

- Если компьютер VAIO поддерживает стандарты IEEE 802.11a/b/g/n, его подключение к беспроводной локальной сети на частоте 5 ГГц вне помещений запрещено законом.

- Скорость обмена данными и дальность связи могут зависят от следующих условий:

- расстояние между устройствами;

- наличие препятствий между устройствами;

- конфигурация устройств;

- условия распространения радиоволн;

- окружающая среда (материал стен и т.п.);

- используемое программное обеспечение.
  Связь может прерываться в зависимости от условий распространения радиоволн.

- Скорость передачи данных, определяемая спецификацией, является максимальной теоретически возможной скоростью и может не соответствовать фактической скорости передачи данных.

- Фактическая скорость обмена данными может быть меньше отображаемой на компьютере VAIO.

- Обмен данными между оборудованием беспроводной локальной сети, работающим в частотных диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, невозможен.

- При работе с изделием стандарта IEEE 802.11b на скорость передачи данных, определяемую спецификациями IEEE 802.11g и IEEE 802.11n (2,4 ГГц), могут влиять помехи. Кроме того, скорость передачи данных, определяемая спецификациями IEEE 802.11g и IEEE 802.11n, автоматически снижается для поддержания совместимости с изделием стандарта IEEE 802.11b. Скорость передачи данных можно восстановить, изменив заданные для точки доступа параметры канала.

- В одноранговых сетях стандарты IEEE 802.11a и IEEE 802.11n не доступны.

- Для быстрого отключения функции беспроводной локальной сети переведите переключатель WIRELESS в положение OFF.

- Стандарт беспроводной локальной сети предусматривает следующие методы шифрования: протокол безопасности WEP, WPA2 и WPA. Методы WPA2 и WPA, совместно разработанные институтом IEEE и ассоциацией Wi-Fi, представляют собой спецификации стандартов на основе совместимых между собой дополнительных функций обеспечения безопасности, которые повышают уровень защиты данных и расширяют возможности управления доступом в существующих сетях Wi-Fi. Метод WPA разработан с учетом требований совместимости с более поздней спецификацией IEEE 802.11i. Он предусматривает применение усовершенствованного протокола шифрования данных TKIP (протокол целостности временного ключа), а также аутентификацию пользователей на основе стандарта 802.1X и протокола EAP (расширяемый протокол аутентификации). Шифрование данных защищает уязвимые беспроводные соединения между клиентами и точками доступа. Для обеспечения конфиденциальности предусмотрены также другие средства защиты локальной сети, в том числе защита паролем, сквозное шифрование, виртуальные частные сети и аутентификация. Следующим поколением по отношению к WPA является метод WPA2, который обеспечивает более высокий уровень защиты данных и управления доступом к сети и предназначен для защиты любых разновидностей устройств 802.11, включая устройства стандартов 802.11b, 802.11a, 802.11g и 802.11n, многодиапазонные и многорежимные устройства. Кроме того, на основе утвержденного стандарта IEEE 802.11i метод WPA2 обеспечивает безопасность на уровне правительственных организаций за счет внедрения алгоритма шифрования AES, совместимого со стандартом FIPS 140-2 Национального института стандартов и технологий (NIST), и аутентификации по стандарту 802.1X. WPA2 характеризуется обратной совместимостью с WPA.

См. также
О стандартах беспроводных локальных сетей
Подключение к беспроводной локальной сети
Установление связи по беспроводной локальной сети
Завершение связи по беспроводной локальной сети
Замечания о использовании функции BLUETOOTH® <для моделей, оборудованных BLUETOOTH>