# Ordinateur personnel VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Démarrage des communications Wi-Fi(R) (LAN sans fil)

Vous pouvez établir des communications Wi-Fi entre votre ordinateur VAIO et un point d'accès (non fourni).

Avant d'utiliser Wi-Fi, assurez-vous qu'un point d'accès Wi-Fi est disponible et opérationnel.

1. Connectez un point d'accès à votre ordinateur VAIO.

   Reportez-vous à l'Aide et support Windows (Ouverture de l'Aide et support Windows) et au manuel fourni avec le point d'accès pour plus d'informations.

2. Ouvrez les icônes et sélectionnez l'icôneParamètres (voir la section Ouverture des icônes pour ouvrir les icônes).
3. Sélectionnez(l'icône du réseau).
4. Mettez le paramètre Wi-Fi sur Activé.
5. Sélectionnez le point d'accès de votre choix, puis Connecter.

   Une fois la connexion établie, Connecté s'affiche dans le champ du point d'accès sans fil sélectionné.

   Si une fenêtre de saisie de la clé de sécurité s'affiche, entrez la clé de sécurité comme demandé et sélectionnez OK. Voir la section À propos d'une clé de sécurité pour Wi-Fi(R) (LAN sans fil) pour plus d'informations.

   Notez que les clés de sécurité sont sensibles à la casse.

#### Pour vérifier l'état de la connexion Wi-Fi

Ouvrez le bureau et déplacez le pointeur de la souris sur(l'icône du réseau) dans la zone de notification du bureau pour vérifier l'état de la connexion Wi-Fi, et notamment le point d'accès actuellement connecté à votre ordinateur VAIO.

Pour ouvrir le bureau, voir la section Ouverture du Bureau.

#### Note

- Sur les modèles équipés de IEEE 802.11a/b/g/n/ac (version préliminaire), lorsque seule la fonction Wi-Fi à 2,4 GHz est activée, votre ordinateur VAIO ne peut pas se connecter à un point d'accès Wi-Fi à 5 GHz. En outre, si seule la fonction Wi-Fi 5 GHz est activée, l'ordinateur ne peut pas se connecter à un point d'accès Wi-Fi 2,4 GHz.

  Sur les modèles prenant en charge les normes IEEE 802.11b/g/n, si la fonction Wi-Fi 2,4 GHz est désactivée, l'ordinateur ne peut pas se connecter à un point d'accès. En outre, l'ordinateur ne peut pas se connecter à un point d'accès Wi-Fi 5 GHz.

- La recherche d'un point d'accès Wi-Fi et la connexion à celui-ci entraînent un certain retard dans le démarrage des communications via Wi-Fi.

#### Astuce

- Reportez-vous à l'Aide et support Windows (Ouverture de l'Aide et support Windows) pour plus d'informations sur Mode Avion.

- Lorsque vous avez connecté votre ordinateur VAIO au point d'accès en saisissant la clé de sécurité, le point d'accès est enregistré dans l'ordinateur. Il n'est plus nécessaire de spécifier la clé de sécurité lors des connexions suivantes.

Haut de la page

### Rubrique associée

- À propos des normes Wi-Fi(R) (LAN sans fil)
- Arrêt des communications Wi-Fi(R) (LAN sans fil)
- Remarques sur l'utilisation de la fonction Wi-Fi(R) (LAN sans fil)
- À propos d'une clé de sécurité pour Wi-Fi(R) (LAN sans fil)

Haut de la page