# Ordinateur personnel VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## À propos d'une clé de sécurité pour Wi-Fi(R) (LAN sans fil)

Une clé de sécurité est un protocole de sécurité destiné à Wi-Fi, qui crypte les données transmises sur Wi-Fi. Elle est également appelée clé de cryptage ou clé WEP (Wired Equivalent Privacy).

La clé de sécurité permet à différents périphériques sans fil, tels qu'un point d'accès Wi-Fi et un ordinateur, de posséder la même clé afin de communiquer l'un avec l'autre sur Wi-Fi.

La clé de sécurité est attribuée par défaut à chaque point d'accès (veillez à modifier la clé de sécurité par défaut afin de protéger les données contre toute utilisation non autorisée). Si vous ne parvenez pas à trouver la clé de sécurité par défaut, reportez-vous au manuel fourni avec votre point d'accès.

Si vous saisissez une clé de sécurité erronée et que votre ordinateur VAIO ne se connecte pas à un point d'accès, procédez comme suit pour établir la connexion.

1. Ouvrez les icônes et sélectionnez l'icôneParamètres (voir la section Ouverture des icônes pour ouvrir les icônes).
2. Sélectionnez(l'icône du réseau).
3. Mettez le paramètre Wi-Fi sur Activé.
4. Sélectionnez le point d'accès Wi-Fi de votre choix, puis Connecter.

Haut de la page

### Rubrique associée

- À propos des normes Wi-Fi(R) (LAN sans fil)
- Démarrage des communications Wi-Fi(R) (LAN sans fil)
- Remarques sur l'utilisation de la fonction Wi-Fi(R) (LAN sans fil)

Haut de la page