# Personal computer VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Installazione della batteria

Installare la batteria nel relativo alloggiamento del computer VAIO.

1. Spegnere il computer VAIO, scollegare il cavo di alimentazione e tutti i cavi di connessione, quindi chiudere il coperchio dello schermo LCD.
2. Fare scorrere l'interruttore LOCK della batteria () verso la posizione di sblocco.

3. Fare scorrere la batteria diagonalmente nell'apposito alloggiamento finché le sporgenze () ai lati dell'alloggiamento non si inseriscono nelle scanalature () ai lati della batteria stessa.

4. Ruotare la batteria nella direzione della freccia e spingerla verso il basso nell'alloggiamento finché non scatta in posizione.

5. Far scorrere l'interruttore LOCK della batteria verso la posizione LOCK per fissare così la batteria al computer VAIO.

#### Nota

- Assicurarsi che l'interruttore LOCK della batteria sia nella posizione LOCK prima di utilizzare il computer VAIO. Se si utilizza il computer senza bloccare saldamente la batteria: quest'ultima potrebbe staccarsi oppure il computer potrebbe non accendersi o spegnersi improvvisamente.

Vai all'inizio della pagina

### Argomento correlato

- Ricarica della batteria
- Note sull'uso della batteria

Vai all'inizio della pagina