# Personal computer VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## De batterijset plaatsen

Installeer de batterijset in het batterijcompartiment van uw VAIO-computer.

1. Schakel uw VAIO-computer uit, koppel het netsnoer en alle aansluitkabels los en sluit het lcd-scherm.
2. Schuif de batterijschakelaar LOCK () in de ontgrendelstand.

3. Schuif de batterijset diagonaal in het batterijcompartiment tot het uitsteeksel () aan beide kanten van het batterijcompartiment in de uitsparing () aan beide kanten van de batterijset steekt.

4. Plaats de batterijset in de richting van de pijl en duw de batterij omlaag in het compartiment totdat de batterijset vastklikt.

5. Schuif het vergrendelingslipje LOCK voor de batterij in de stand LOCK om de batterijset vast te zetten in uw VAIO-computer.

#### Opmerking

- Controleer of het vergrendelingslipje LOCK zich in de stand LOCK bevindt voordat u uw VAIO-computer gebruikt. Als u de computer gebruikt zonder de batterijset te vergrendelen, kan dit het volgende veroorzaken: de batterijset raakt los of de computer wordt niet ingeschakeld of de computer wordt plotseling uitgeschakeld.

Ga naar boven

### Verwant onderwerp

- De batterijset opladen
- Opmerkingen over het gebruik van de batterij

Ga naar boven