# Personal computer VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Verbinding maken met het internet met een bekabelde verbinding (modellen met LAN-poort)

Voordat u het internet kunt gebruiken, moet u een abonnement nemen bij een internetaanbieder en de apparatuur configureren die u nodig hebt om uw VAIO-computer met het internet te verbinden.

Sluit het ene uiteinde van een LAN-kabel (niet meegeleverd) aan op de LAN-poort van uw VAIO-computer en het andere uiteinde op het netwerk.

#### Opmerking

- Neem contact op met uw internetprovider voor meer informatie over de apparatuur die u nodig heeft om verbinding te maken met internet en over hoe u met uw VAIO-computer een verbinding met internet kunt maken.

- Wanneer u met uw VAIO-computer een internetverbinding maakt, zorg er dan voor dat u een kabel gebruikt met daarop "Network" of "Ethernet" geschreven.

- Sluit geen telefoonkabel aan op de LAN-poort van de VAIO-computer.

  Als de LAN-poort wordt verbonden met een van de hieronder genoemde netwerken of telefoonlijnen, kan door hoge elektrische stroom naar de poort schade, oververhitting of brand ontstaan.

  - Elk netwerk, met uitzondering van netwerken van het type 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Lijnen van het openbare telefoonnet

  - Bedrijfstelefooncentrales (PBX)

  - Telefoonlijnen voor thuisgebruik (intercom-luidsprekertelefoon) of zakelijk gebruik (bedrijfstelefoon met meerdere lijnen)

#### Hint

- Om met uw VAIO-computer een internetverbinding te maken met de functie Wi-Fi(R) (Draadloze LAN), moet u de instellingen voor Wi-Fi configureren. Zie Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten voor meer informatie.

Ga naar boven

### Verwant onderwerp

- Internetverbindingsservices
- Het netwerk (LAN)
- Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten

Ga naar boven