# Personal computer VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## LAN

- De Wi-Fi(R)-standaard (draadloos LAN)

  Met Wi-Fi kan uw VAIO-computer draadloos verbinding maken met een netwerk.

- Verbinding maken met het internet met een bekabelde verbinding (modellen met LAN-poort)

  Voordat u het internet kunt gebruiken, moet u een abonnement nemen bij een internetaanbieder en de apparatuur configureren die u nodig hebt om uw VAIO-computer met het internet te verbinden.

- Internetverbindingsservices

  De volgende soorten internetverbindingsservices zijn beschikbaar.

- Het netwerk (LAN)

  Via het netwerk (LAN) kunt u uw VAIO-computer verbinding laten maken met internet en gegevens overdragen tussen de computer en andere apparaten.

- Beveiligingssleutels voor Wi-Fi(R) (draadloos LAN)

  Een beveiligingssleutel biedt een beveiligingsprotocol voor versleuteling van gegevens die worden verzonden via Wi-Fi. De beveiligingssleutel wordt ook wel coderingssleutel of WEP-sleutel (Wired Equivalent Privacy) genoemd.

### Zoekt u de volgende onderwerpen:

- Wat moet ik doen als ik de SSID of beveiligingssleutel voor het toegangspunt niet ken?
- Wat moet ik doen als ik films of geluidsbestanden die ik hebt ontvangen via Wi-Fi(R) (draadloos LAN), niet kan afspelen of als er onderbrekingen optreden tijdens het afspelen? Waarom verloopt de gegevensoverdracht traag?
- Hoe vind ik het fysieke adres (MAC-adres) van de ingebouwde draadloze netwerkinterface van mijn VAIO-computer?
- Wat moet ik doen als mijn VAIO-computer geen verbinding kan maken met een toegangspunt (of het internet)?
- Wat moet ik doen als ik de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN) niet kan gebruiken?

Ga naar boven