# Henkilökohtainen tietokone VAIO Tap 11SVT1122

## Miksi sisäinen digitaalinen kompassi ei näytä oikeaa suuntaa?

- Sisäinen digitaalinen kompassi toimii tunnistamalla magneettisen suunnan. Älä luota yksinomaan sisäisen digitaalisen kompassin antamaan sijaintitietoon.

  Magneettiset häiriöt voivat helposti vaikuttaa digitaalisen kompassin tarkkuuteen, eikä kompassi välttämättä toimi oikein erityisesti seuraavissa paikoissa.

  - Hississä tai raudasta valmistetussa huoneessa, kuten jossa on rautakehykset tai teräsbetonia

  - Lähellä raudoitetusta betonista rakennettua rakennetta, kuten jalankulkusilta tai lento- tai rautatieaseman tai odotushalli

  - Junan tai auton lähellä tai sisällä

  - Lähellä muuntajaa tai korkeajännitelinjoja

  - Lähellä metallituotteita, kuten metallikehyksistä pöytää tai metallihuonekaluja

  - Lähellä materiaalia, jolla on korkea magneettisten häiriöiden taso, kuten magneetti, magneettinen pidin tai kaiuttimet

- Sisäisen digitaalisen kompassin kalibrointi saattaa korjata suunnan. Lisätietoja on kohdassa Huomautuksia sisäisistä antureista.

Siirry sivun alkuun