# Henkilökohtainen tietokone VAIO Tap 11SVT1122

## Näppäimistön lataaminen

Voit ladata näppäimistön kiinnittämällä sen VAIO-tietokoneeseen.

1. Aseta VAIO-tietokone tasaiselle pinnalle.
2. Paikanna näppäimistön latausportti () ja VAIO-tietokoneen latausportti () ja kohdista näppäimistön yläreuna tietokoneen alareunaan.

3. Tarkista latausporttien asento () ja kiinnitä näppäimistö VAIO-tietokoneeseen siirtämällä sitä nuolen suuntaan.

   Näppäimistön pohjassa oleva latauksen merkkivalo syttyy ja lataus alkaa, kun molemmat latausportit on liitetty oikein. (Latauksen merkkivalo sammuu, kun lataus on valmis.)

#### Huomautus

- Jotta VAIO-tietokone ja näppäimistö eivät putoaisi, pidä kiinni sekä tietokoneesta että näppäimistöstä, kun irrotat näppäimistöä tietokoneesta.

- Kun VAIO-tietokoneen jäljellä oleva akkuvirta on alle 10 %, näppäimistöä ei voi ladata.

- Vältä näppäimistön latausportin koskettamista, jotta se ei likaannu.

- Älä lataa näppäimistöä, kun kosketusnäytössä on näytönsuoja tai kun VAIO-tietokoneen ja näppäimistön välissä on puhdistusliina. Ne voivat estää yhteyden tietokoneen ja näppäimistön välillä, eikä näppäimistö välttämättä lataudu.

#### Vihje

- Näppäimistön pohjassa oleva latauksen merkkivalo palaa, kun näppäimistö latautuu. Merkkivalo sammuu, kun lataus on valmis.

- Kun akun virta on vähissä, akun merkkivalo vilkkuu 30 sekuntia.

- Voit ladata näppäimistön, vaikka VAIO-tietokone ei olisi kytketty verkkovirtaan.

Siirry sivun alkuun

### Aiheeseen liittyvää

- Langattoman näppäimistön käyttäminen
- Näppäimistön käyttöympäristö

Siirry sivun alkuun