# Henkilökohtainen tietokone VAIO Tap 11SVT1122

## Mistä VAIO-tietokoneen sisäisen langattoman verkkoliitännän fyysisen osoitteen (MAC-osoitteen) voi selvittää?

- Jos tukiasemasi käyttää MAC-osoitesuodatusta, rekisteröi VAIO-tietokoneesi MAC-osoite tukiaseman asetusnäytössä. Muutoin tietokone ei voi muodostaa yhteyttä tukiasemaan.

  Avaa Komentokehote, kirjoita ”ipconfig /all” ja paina sitten Enter-näppäintä. Fyysinen osoite (MAC-osoitteen) on Fyysinen osoite -kentässä kohdassa Langaton LAN-sovitin.

  Lisätietoja siitä, miten Komentokehote avataan, on kohdassa Sovellukset-kohteiden käynnistäminen.

Siirry sivun alkuun