# Personlig computer VAIO Tap 11SVT1122

## Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)

Du kan oprette en Wi-Fi-kommunikationsforbindelse mellem din VAIO-computeren og et adgangspunkt (medfølger ikke).

Inden du bruger Wi-Fi, skal du sikre dig, at Wi-Fi-adgangspunktet er tændt og i drift.

1. Slut et adgangspunkt til din VAIO-computeren.

   Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support) og i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

2. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
3. Vælg(netværksikonet).
4. Skift Wi-Fi-indstillingen til Til.
5. Vælg det ønskede adgangspunkt, og vælg Opret forbindelse.

   Når forbindelsen er oprettet, vises Tilsluttet i feltet for det valgte trådløse adgangspunkt.

   Hvis der vises et vindue, hvor du kan angive en sikkerhedsnøgle, skal du indtaste sikkerhedsnøglen og vælge OK. Se Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

   Bemærk, at der skelnes mellem store og små bogstaver i sikkerhedsnøgler.

#### Sådan kontrollerer du status for Wi-Fi-forbindelsen

Åbn skrivebordet, og hold musemarkøren hen over(netværksikonet) på skrivebordets meddelelsesområde for at kontrollere status for Wi-Fi-forbindelsen, som f.eks. hvilket adgangspunkt der i øjeblikket er forbundet med din VAIO-computeren.

Du kan se, hvordan du åbner skrivebordet, i Åbning af Skrivebord.

#### Bemærk!

- På modeller med IEEE 802.11a/b/g/n/ac (udkast), når kun 2,4 GHz Wi-Fi-funktionen er aktiveret, kan VAIO-computeren ikke oprette forbindelse til et 5 GHz Wi-Fi-adgangspunkt. Og når Wi-Fi-funktionen på 5 GHz er aktiveret, kan computeren ikke oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt på 2,4 GHz.

  På modeller med IEEE 802.11b/g/n-standarden, og Wi-Fi-funktionen på 2,4 GHz er deaktiveret, kan computeren ikke oprette forbindelse til et adgangspunkt. Computeren kan heller ikke oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt på 5 GHz.

- Det kan tage et stykke tid at finde og oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt, som skal bruges til kommunikation via Wi-Fi.

#### Tip!

- Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support) om Flytilstand.

- Når du opretter forbindelse fra din VAIO-computeren til adgangspunktet ved at angive sikkerhedsnøglen, registreres adgangspunktet på computeren. Derefter skal du ikke angive sikkerhedsnøglen, når du opretter forbindelse.

Gå til toppen af siden

### Relateret emne

- Om Wi-Fi(R)-standarder (trådløst LAN)
- Afbrydelse af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)
- Om Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)
- Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN)

Gå til toppen af siden