# Henkilökohtainen tietokone VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## LAN-portin käyttäminen (LAN-portilla varustetut mallit)

Ennen kuin kytket LAN-kaapelin LAN-porttiin, vedä portin suojus alas alla olevan kuvan mukaisesti.

Siirry sivun alkuun

### Aiheeseen liittyvää

- Sivujen osat ja hallintapainikkeet
- Internet-yhteyden muodostaminen langallisen yhteyden kautta (LAN-portilla varustetut mallit)

Siirry sivun alkuun