# Henkilökohtainen tietokone VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Liittäminen virtalähteeseen

Kytke VAIO-tietokone virtalähteeseen.

Lue kohdassa Virtalähteen käyttämiseen liittyviä huomautuksia olevat varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen kytkemistä.

1. Kytke virtajohdon () toinen pää verkkolaitteeseen ().
2. Kytke virtajohdon toinen pää pistorasiaan ().
3. Kytke kaapeli verkkolaitteesta () VAIO-tietokoneen DC IN-portti ().

#### Huomautus

- Kytke samaan pistorasiaan vain yksi laite kerrallaan.

- Verkkolaitteen muoto vaihtelee ostamasi mallin mukaan.

- Varmista, että virtajohto on liitetty VAIO-tietokoneeseen oikein.

#### Vihje

- Voit ostaa VAIO-tietokoneeseen jatkojohdon, jossa on ylivirtasuoja. Se auttaa suojaamaan tietokonetta vaurioilta, jotka voivat aiheutua esimerkiksi ukkosen synnyttämistä äkillisiltä virtapiikeistä.

Siirry sivun alkuun

### Aiheeseen liittyvää

- Akun lataaminen
- Akun käyttöön liittyviä huomautuksia
- VAIO-tietokoneen käynnistäminen
- VAIO-tietokoneen virtatilan ohjaaminen (lepotila/sammuttaminen)
- Virtalähteen käyttämiseen liittyviä huomautuksia

Siirry sivun alkuun