# Henkilökohtainen tietokone VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Kynän pariston vaihtaminen

Vaihda paristo, kun kynä (Digitaalinen stylus-kynä) alkaa toimia virheellisesti.

Jos päivittäinen käyttöaika on noin 4 tuntia, paristo täytyy todennäköisesti vaihtaa 18 kuukauden välein. Käytä LR61 (LR8D425) -alkaliparistoa.

1. Irrota Takakorkki kynästä ja irrota sitten paristo.

2. Aseta paristo kynään +-puoli kohti kärkeä.

3. Kiinnitä Takakorkki takaisin.

#### Huomautus

- Älä irrota Takakorkki muuten kuin pariston vaihtamista varten.

- Poista paristo, jos kynää ei tulla käyttämään pitkään aikaan.

- Kynän kanssa ei saa käyttää ladattavia paristoja. Ladattavan pariston käyttäminen voi aiheuttaa pariston vuotamisen ja toimintahäiriön.

- Kun pariston teho laskee alhaiseksi, vaihda uusi paristo mahdollisimman pian. Tyhjentyneen pariston jättäminen kynään voi aiheuttaa pariston vuotamisen.

- Älä yritä ladata paristoa uudelleen.

- Katso toimitettu turvallisuusopas.

Siirry sivun alkuun

### Aiheeseen liittyvää

- Kynän käyttäminen

Siirry sivun alkuun