# Henkilökohtainen tietokone VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta

Suojausavain on Wi-Fi-verkon turvallisuusprotokolla, joka salaa Wi-Fi-verkossa lähetettävät tiedot. Sitä kutsutaan myös salausavaimeksi tai WEP (Wired Equivalent Privacy) -avaimeksi.

Suojausavaimen avulla laitteet (esimerkiksi Wi-Fi-liityntäpiste ja tietokone), joihin on määritetty sama avain voivat siirtää tietoja keskenään Wi-Fi-verkossa.

Kullekin liityntäpisteelle on määritetty oletusarvon mukaan suojausavain. (Tietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä varmista, että oletusasetusten mukainen suojausavain on vaihdettu.) Jos et löydä oletussuojausavainta, lue liityntäpisteen mukana toimitettu opas.

Jos syötät väärän suojausavaimen eikä VAIO-tietokone voi muodostaa yhteyttä liityntäpisteeseen, muodosta yhteys noudattamalla näitä ohjeita.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse(verkkokuvake).
3. Vaihda Wi-Fi-asetukseksi Käytössä.
4. Valitse haluamasi Wi-Fi-liityntäpiste ja valitse Yhdistä.

Siirry sivun alkuun

### Aiheeseen liittyvää

- Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -standardeista
- Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen
- Wi-Fi(R) (WLAN) -toimintoon liittyviä huomautuksia

Siirry sivun alkuun