# Personal computer VAIO Pro 11/13SVP1122/SVP1322

## Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten

U moet eerst de Wi-Fi-communicatie tussen uw VAIO-computer en het toegangspunt (niet meegeleverd) tot stand brengen.

Zorg dat het Wi-Fi-toegangspunt ingeschakeld is en werkt voordat u Wi-Fi gebruikt.

1. Verbind een toegangspunt met uw VAIO-computer.

   Raadpleeg Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen) en de handleiding bij het toegangspunt voor meer informatie.

2. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
3. Selecteer(het netwerkpictogram).
4. Wijzig de instelling Wi-Fi in Aan.
5. Selecteer het gewenste toegangspunt en Verbinden.

   Nadat de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt Verbonden in het veld van het geselecteerde toegangspunt.

   Als een venster voor invoer van een beveiligingssleutel verschijnt, voert u de beveiligingssleutel in en selecteert u OK. Zie Beveiligingssleutels voor Wi-Fi(R) (draadloos LAN) voor meer informatie.

   Houd er rekening mee dat beveiligingssleutels hoofdlettergevoelig zijn.

#### De status van een Wi-Fi-verbinding controleren

Open het bureaublad en plaats de muisaanwijzer op(het netwerkpictogram) in het systeemvak om de status van de Wi-Fi-verbinding te controleren, bijvoorbeeld het toegangspunt dat is verbonden met uw VAIO-computer.

Zie Het Bureaublad weergeven voor informatie over het openen van het bureaublad.

#### Opmerking

- Wanneer op modellen die uitgerust zijn met IEEE 802.11a/b/g/n/ac (concept) alleen de functie 2,4 GHz Wi-Fi is ingeschakeld, kan uw VAIO-computer geen verbinding maken met een 5 GHz Wi-Fi toegangspunt. Als alleen de 5 GHz Wi-Fi-functie is ingeschakeld, kan de computer geen verbinding maken met een 2,4 GHz Wi-Fi-toegangspunt.

  Als op modellen die zijn uitgerust met IEEE 802.11b/g/n, de 2,4 GHz Wi-Fi-functie is uitgeschakeld, kan de computer geen verbinding maken met een toegangspunt. De computer kan dan ook geen verbinding maken met een 5 GHz Wi-Fi-toegangspunt.

- Het kan enige tijd duren voordat verbinding is gemaakt met een Wi-Fi-toegangspunt en de communicatie via Wi-Fi wordt gestart.

#### Hint

- Raadpleeg Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen) voor meer informatie over Vliegtuigstand.

- Nadat uw VAIO-computer na het invullen van de beveiligingscode verbinding met het toegangspunt heeft gemaakt, wordt het toegangspunt in de computer geregistreerd. De volgende keer dat u verbinding maakt, hoeft u de beveiligingssleutel niet in te voeren.

Ga naar boven

### Verwant onderwerp

- De Wi-Fi(R)-standaard (draadloos LAN)
- Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) stoppen
- Opmerkingen over het gebruik van de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN)
- Beveiligingssleutels voor Wi-Fi(R) (draadloos LAN)

Ga naar boven