# Ordinateur personnel VAIO Fit 11ASVF11N1

## Mise sous tension de votre ordinateur VAIO

Mettez votre ordinateur VAIO sous tension pour démarrer Windows.

Avant d'effectuer cette opération, lisez attentivement les précautions de la section Remarques sur l'utilisation de la source d'alimentation.

1. Connectez votre ordinateur VAIO à une prise secteur (voir la section Connexion à une source d'alimentation).
2. Soulevez l'écran LCD.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation(Marche/Arrêt).

   Si votre ordinateur VAIO est équipé d'un témoin d'alimentation, celui-ci s'allume en vert.

   L'ordinateur est sous tension et Windows démarre après un certain temps.

#### Note

- Si vous maintenez le bouton d'alimentation(Marche/Arrêt) enfoncé pendant plus de quatre secondes, votre ordinateur VAIO ne se met pas sous tension.

- Lorsque vous déplacez l'écran LCD, ne le tenez pas par la caméra intégrée car cela pourrait provoquer des dysfonctionnements de votre ordinateur VAIO.

- Si vous maintenez le bouton d'alimentation(Marche/Arrêt) enfoncé lorsque l'écran LCD est fermé, votre ordinateur VAIO ne se met pas sous tension.

- Ne touchez pas l'écran tactile lorsque vous mettez votre ordinateur VAIO sous tension au risque d'entraîner un dysfonctionnement de l'ordinateur (modèles équipés d'un écran tactile).

#### Astuce

- Par défaut, votre ordinateur VAIO passe automatiquement en mode Veille après une certaine période d'inactivité lorsqu'il est connecté à une prise secteur. Voir la section Utilisation du mode Veille pour plus d'informations.

Haut de la page

### Rubrique associée

- Chargement du module batterie
- Remarques sur l'utilisation du module batterie
- Connexion à une source d'alimentation
- Contrôler l'état de l'alimentation sur votre ordinateur VAIO (mode Veille/Arrêt)
- Redémarrage de votre ordinateur VAIO
- Remarques sur l'utilisation de la source d'alimentation

Haut de la page