# Ordinateur personnel VAIO Fit 11ASVF11N1

## Remarques sur l'utilisation de la fonction Wi-Fi(R) (LAN sans fil)

Pour une utilisation correcte de la fonction Wi-Fi, lisez d'abord les précautions suivantes.

- Dans certains pays ou certaines régions, l'utilisation de produits Wi-Fi peut être limitée par la législation locale.

- Les périphériques Wi-Fi fonctionnent sur la bande des 2,4 GHz, qui est utilisée par différents périphériques. Ils utilisent une technologie permettant de réduire les interférences radio des autres appareils utilisant la même bande, ces interférences radio peuvent néanmoins ralentir la communication, réduire la portée des communications ou entraîner un échec de communication.

- Si la fonction BLUETOOTH et la fonction Wi-Fi 2,4 GHz de votre ordinateur VAIO sont toutes les deux activées, des interférences peuvent se produire, entraînant un ralentissement de la communication et d'autres problèmes.

- Pour communiquer via Wi-Fi alors que vous êtes en déplacement, vous devez souscrire un contrat avec un fournisseur de services de connexion Wi-Fi.

- La vitesse et la portée des communications peuvent varier en fonction des conditions suivantes :

  - Distance entre les périphériques

  - Obstacles entre les périphériques

  - Configuration des périphériques

  - Conditions radio

  - Environnement immédiat (y compris les murs, etc.)

  - Applications utilisées

    Les communications peuvent être interrompues en fonction des conditions radio.

- La vitesse de transfert des données indiquée dans la spécification est la valeur théorique maximale. Il se peut qu'elle ne reflète pas la vitesse de transfert des données réelle.

- Il est possible que la vitesse de communication réelle soit plus lente que celle affichée sur votre ordinateur VAIO.

- Les bandes de fréquences Wi-Fi 2,4 GHz et Wi-Fi 5 GHz ne peuvent pas communiquer l'une avec l'autre.

- La vitesse de transfert de données des normes IEEE 802.11g et IEEE 802.11n (2,4 GHz) peut être affectée par des interférences en cas d'utilisation avec un produit IEEE 802.11b. Par ailleurs, les normes IEEE 802.11g et IEEE 802.11n réduisent automatiquement la vitesse de transfert afin de maintenir la compatibilité avec les produits IEEE 802.11b. Il est possible de rétablir la vitesse de transfert en modifiant les paramètres des canaux de votre point d'accès.

- Pour arrêter brusquement la fonction Wi-Fi, éteignez votre ordinateur VAIO et les périphériques sans fil (s'ils existent).

- La norme LAN sans fil prévoit l'utilisation des méthodes de cryptage suivantes : Wired Equivalent Privacy (WEP), qui est un protocole de sécurité, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) et Wi-Fi Protected Access (WPA). Proposées conjointement par l'IEEE et l'association Wi-Fi Alliance, les méthodes de cryptage WPA2 et WPA sont basées sur les normes en la matière et accroissent le niveau de protection de données et le contrôle d'accès aux réseaux Wi-Fi. WPA a été conçu en vue d'une compatibilité ascendante avec les spécifications IEEE 802.11i. Basé sur l'algorithme de cryptage de données optimisé Temporal Key Integrity Protocol (TKIP), il met en œuvre 802.1X et le protocole Extensible Authentication Protocol (EAP) afin de renforcer le mécanisme d'authentification de l'utilisateur. Le cryptage des données protège les liaisons sans fil vulnérables entre les clients et les points d'accès. Il existe également d'autres mécanismes classiques de sécurité des réseaux locaux, notamment la protection par mot de passe, le cryptage de bout en bout, les réseaux privés virtuels et l'authentification. WPA2, qui est une méthode de cryptage WPA de la deuxième génération, renforce la protection des données et le contrôle d'accès aux réseaux. Il est également conçu pour sécuriser toutes les versions des périphériques 802.11, notamment les normes 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n et 802.11ac (version préliminaire), multibande et multimode. Par ailleurs, sur base de la norme ratifiée IEEE 802.11i, WPA2 propose une sécurité de niveau gouvernemental en mettant en œuvre l'algorithme de cryptage AES conforme à FIPS 140-2 du National Institute of Standards and Technology (NIST) et l'authentification 802.1X. WPA2 offre une compatibilité ascendante avec WPA.

Haut de la page

### Rubrique associée

- À propos des normes Wi-Fi(R) (LAN sans fil)
- Démarrage des communications Wi-Fi(R) (LAN sans fil)
- Arrêt des communications Wi-Fi(R) (LAN sans fil)
- Remarques sur l'utilisation de la fonction BLUETOOTH(R)

Haut de la page