# Personal computerVAIO Fit 11ASVF11N1

## Beveiligingssleutels voor Wi-Fi(R) (draadloos LAN)

Een beveiligingssleutel biedt een beveiligingsprotocol voor versleuteling van gegevens die worden verzonden via Wi-Fi. De beveiligingssleutel wordt ook wel coderingssleutel of WEP-sleutel (Wired Equivalent Privacy) genoemd.

Dankzij de beveiligingssleutel kunnen draadloze apparaten die dezelfde sleutel hebben, zoals een Wi-Fi-toegangspunt en een computer, met elkaar communiceren via Wi-Fi.

De beveiligingssleutel wordt standaard aan elk toegangspunt toegewezen. (Wijzig de standaardbeveiligingssleutel om gegevens te beschermen tegen niet-geautoriseerd gebruik.) Raadpleeg de handleiding bij uw toegangspunt als u de standaardbeveiligingssleutel niet kunt vinden.

Als u een foute beveiligingssleutel invoert en uw VAIO-computer geen verbinding kan maken met een toegangspunt, volg dan deze stappen om verbinding te maken.

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
2. Selecteer(het netwerkpictogram).
3. Wijzig de instelling Wi-Fi in Aan.
4. Selecteer het gewenste Wi-Fi-toegangspunt en Verbinden.

Ga naar boven

### Verwant onderwerp

- De Wi-Fi(R)-standaard (draadloos LAN)
- Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten
- Opmerkingen over het gebruik van de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN)

Ga naar boven