# Persondator VAIO Fit 11ASVF11N1

## Vad gör jag om jag inte kan ansluta VAIO-datorn till en åtkomstpunkt (eller till Internet)?

- Se Vad gör jag om det inte går att använda Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)?.

- Kontrollera att åtkomstpunkten är påslagen.

- Kontrollera inställningarna för åtkomstpunkten.

  Med följande inställningar är det inte säkert att VAIO-datorn kan ansluta till en åtkomstpunkt och anslutningen kan bli instabil.

  - Om åtkomstpunkten är inställd på att blockera kommunikation med en enhet vars SSID är inställd på ”ANY” och SSID för VAIO-datorn eller åtkomstpunkten är inställd på ”ANY”.

  - Om åtkomstpunkten är inställd på dolt läge.

    För mer information, hänvisa till bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten. Du kan också rådfråga din Wi-Fi-leverantör.

- Kontrollera att VAIO-datorn och åtkomstpunkten är anslutna till varandra. Se Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN) för mer information.

- Anslutningsfunktionen påverkas av avstånd, hinder, enhetens konfiguration, radiovågornas styrka/störningar i radiovågorna, väggmaterial, appar som körs o.s.v.

  Flytta VAIO-datorn längre bort från hinder eller närmare eventuella åtkomstpunkter som du använder.

- Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar och(nätverksikonen).

  Kontrollera att åtkomstpunkten visas.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna, se Öppna snabbknapparna.

Gå till början av sidan