# Προσωπικός Υπολογιστής VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Έναρξη επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση μέσω Wi-Fi μεταξύ του υπολογιστή VAIO και ενός σημείου πρόσβασης (δεν παρέχεται).

Πριν χρησιμοποιήσετε το Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ασύρματο σημείο πρόσβασης Wi-Fi ενεργοποιημένο και σε λειτουργία.

1. Συνδέστε ένα σημείο πρόσβασης στον υπολογιστή VAIO.

   Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows) καθώς και στο εγχειρίδιο που συνόδευε το σημείο πρόσβασης.

2. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
3. Επιλέξτε(το εικονίδιο δικτύου).
4. Αλλάξτε τη ρύθμιση Wi-Fi σε ενεργό.
5. Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που επιθυμείτε και, έπειτα, επιλέξτε Σύνδεση.

   Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση, στο πεδίο του επιλεγμένου ασύρματου σημείου πρόσβασης εμφανίζεται η ένδειξη Έγινε σύνδεση.

   Αν εμφανιστεί παράθυρο καταχώρισης κλειδιού ασφαλείας, εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας και επιλέξτε OK. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες για την κλειδί ασφαλείας του Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN).

   Πρέπει να σημειωθεί ότι στα κλειδιά ασφαλείας γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

#### Για να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης μέσω Wi-Fi

Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας και μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω στο(το εικονίδιο δικτύου) στην περιοχή ειδοποιήσεων της επιφάνειας εργασίας για να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης μέσω Wi-Fi, όπως π.χ. το σημείο πρόσβασης που είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή VAIO.

Για να ανοίξετε την επιφάνεια εργασίας, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Επιφάνεια εργασίας.

#### Σημείωση

- Στα μοντέλα που διαθέτουν το πρότυπο IEEE 802.11a/b/g/n/ac (πρόχειρο), όταν είναι ενεργοποιημένη μόνο η λειτουργία Wi-Fi 2,4 GHz, ο υπολογιστής VAIO δεν μπορεί να συνδεθεί σε σημείο πρόσβασης Wi-Fi 5 GHz. Επίσης, όταν είναι ενεργοποιημένη μόνο η λειτουργία Wi-Fi 5 GHz, ο υπολογιστής δεν μπορεί να συνδεθεί σε σημείο πρόσβασης Wi-Fi 2,4 GHz.

  Στα μοντέλα που διαθέτουν IEEE 802.11b/g/n, όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία Wi-Fi 2,4 GHz, ο υπολογιστής δεν μπορεί να συνδεθεί σε σημείο πρόσβασης. Επίσης, ο υπολογιστής δεν μπορεί να συνδεθεί σε σημείο πρόσβασης Wi-Fi 5 GHz.

- Ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος για τον εντοπισμό και τη σύνδεση σε ένα σημείο πρόσβασης Wi-Fi, πριν ξεκινήσει η επικοινωνία μέσω Wi-Fi.

#### Υπόδειξη

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Λειτουργία πτήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows).

- Μόλις συνδέσετε τον υπολογιστή VAIO στο σημείο πρόσβασης πληκτρολογώντας το κλειδί ασφαλείας, το σημείο πρόσβασης θα καταχωριστεί στον υπολογιστή. Δεν χρειάζεται να εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας τις επόμενες φορές που θα συνδεθείτε.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- Πληροφορίες για τα πρότυπα Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)
- Διακοπή επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)
- Σημειώσεις για τη χρήση της λειτουργίας Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)
- Πληροφορίες για την κλειδί ασφαλείας του Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας