# Osobní počítačVAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Sítě LAN

- Standardy Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN)

  Funkce Wi-Fi umožňuje počítači VAIO připojovat se k síti prostřednictvím bezdrátového připojení.

- Kabelové připojení k Internetu (u modelů vybavených portem sítě LAN)

  Před zahájením práce v síti Internet je nutné si zřídit účet u poskytovatele internetových služeb (ISP) a nastavit zařízení potřebná pro připojení počítače VAIO k Internetu.

- Služby připojení k Internetu

  K dispozici jsou následující typy připojení k Internetu.

- Místní sítě (LAN)

  Místní sítě (LAN) umožňují připojení počítače VAIO k Internetu a přenos dat mezi počítačem a jinými zařízeními.

- Bezpečnostní klíč pro připojení Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN)

  Bezpečnostní klíč je bezpečnostní protokol pro připojení Wi-Fi, který šifruje data přenášená přes připojení Wi-Fi. Je znám také pod názvem šifrovací klíč nebo klíč WEP (Wired Equivalent Privacy).

### Možná hledáte následující témata:

- Co dělat, pokud neznám název sítě (SSID) nebo bezpečnostní klíč k přístupovému bodu?
- Co dělat, pokud nelze přehrávat filmy nebo zvukové soubory přijímané prostřednictvím funkce Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN) nebo pokud při přehrávání dochází k výpadkům? Proč je rychlost přenosu dat nízká?
- Jak zjistím fyzickou adresu (MAC) integrovaného adaptéru pro bezdrátové sítě v počítači VAIO?
- Co dělat, pokud počítač VAIO nelze připojit k přístupovému bodu (nebo k Internetu)?
- Co dělat, pokud nelze používat funkci Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN)?

Začátek stránky