# Osobní počítačVAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Wi-Fi

- Ukončení komunikace Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN)

  Komunikaci Wi-Fi můžete ukončit provedením následujících kroků.

- Poznámky k používání funkce Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN)

  Než začnete používat funkci Wi-Fi, přečtěte si následující informace o správném používání.

- Standardy Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN)

  Funkce Wi-Fi umožňuje počítači VAIO připojovat se k síti prostřednictvím bezdrátového připojení.

- Služby připojení k Internetu

  K dispozici jsou následující typy připojení k Internetu.

- Zahájení komunikace Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN)

  Můžete navázat komunikaci Wi-Fi mezi počítačem VAIO a přístupovým bodem (není součástí dodávky).

- Bezpečnostní klíč pro připojení Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN)

  Bezpečnostní klíč je bezpečnostní protokol pro připojení Wi-Fi, který šifruje data přenášená přes připojení Wi-Fi. Je znám také pod názvem šifrovací klíč nebo klíč WEP (Wired Equivalent Privacy).

- Vypnutí funkce Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN)

  Funkci Wi-Fi můžete vypnout provedením následujících kroků.

### Možná hledáte následující témata:

- Co dělat, pokud neznám název sítě (SSID) nebo bezpečnostní klíč k přístupovému bodu?
- Co dělat, pokud nelze přehrávat filmy nebo zvukové soubory přijímané prostřednictvím funkce Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN) nebo pokud při přehrávání dochází k výpadkům? Proč je rychlost přenosu dat nízká?
- Jak zjistím fyzickou adresu (MAC) integrovaného adaptéru pro bezdrátové sítě v počítači VAIO?
- Co dělat, pokud počítač VAIO nelze připojit k přístupovému bodu (nebo k Internetu)?
- Co dělat, pokud nelze používat funkci Wi-Fi(R) (bezdrátová síť LAN)?

Začátek stránky