# Osobný počítač VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Začatie komunikácie v sieti Wi-Fi(R) (bezdrôtová sieť LAN)

V sieti Wi-Fi môžete nadviazať komunikáciu medzi počítačom VAIO a prístupovým bodom (nie je súčasťou dodávky).

Skôr než sieť Wi-Fi začnete používať, skontrolujte, či je prístupový bod siete Wi-Fi zapnutý a v prevádzke.

1. Pripojte prístupový bod k počítaču VAIO.

   Ďalšie informácie nájdete v časti Pomoc a technická podpora pre systém Windows (Otvorenie okna Pomoc a technická podpora pre systém Windows) a v príručke dodanej s prístupovým bodom.

2. Otvorte kľúčové tlačidlá a vyberte kľúčové tlačidloNastavenie. (Informácie o otvorení kľúčových tlačidiel nájdete v časti Otvorenie kľúčových tlačidiel.)
3. Vyberte ikonu(ikona siete).
4. Zmeňte nastavenie Wi-Fi na možnosť Zapnuté.
5. Vyberte požadovaný prístupový bod a kliknite na tlačidlo Pripojiť.

   Po vytvorení pripojenia sa v poli vybratého prístupového bodu bezdrôtovej siete zobrazí text Pripojený.

   Ak sa zobrazí okno na zadanie kľúča zabezpečenia, zadajte požadovaný kľúč zabezpečenia a kliknite na tlačidlo OK. Ďalšie informácie nájdete v časti Informácie o kľúčoch zabezpečenia siete Wi-Fi(R) (bezdrôtová sieť LAN).

   V kľúčoch zabezpečenia sa rozlišujú malé a veľké písmená.

#### Kontrola stavu pripojenia k sieti Wi-Fi

Ak chcete skontrolovať stav pripojenia k sieti Wi-Fi, napríklad prístupový bod, ktorý je momentálne pripojený k počítaču VAIO, otvorte pracovnú plochu a presuňte ukazovateľ myši na ikonu(ikona siete) v oblasti oznámení pracovnej plochy.

Informácie o otvorení pracovnej plochy nájdete v časti Otvorenie okna Pracovná plocha.

#### Poznámka

- Ak je v modeloch kompatibilných s normou IEEE 802.11a/b/g/n/ac (koncept) zapnutá iba funkcia siete Wi-Fi 2,4 GHz, počítač VAIO sa nemôže pripojiť k prístupovému bodu siete Wi-Fi v pásme 5 GHz. Takisto ak je zapnutá iba funkcia siete Wi-Fi 5 GHz, počítač sa nemôže pripojiť k prístupovému bodu siete Wi-Fi v pásme 2,4 GHz.

  Ak je v modeloch kompatibilných s normou IEEE 802.11b/g/n vypnutá funkcia siete Wi-Fi 2,4 GHz, počítač sa nemôže pripojiť k prístupovému bodu. Počítač sa takisto nemôže pripojiť k prístupovému bodu siete Wi-Fi v pásme 5 GHz.

- Pred začatím komunikácie prostredníctvom siete Wi-Fi môže chvíľu trvať, kým sa prístupový bod siete Wi-Fi vyhľadá a kým sa k nemu počítač pripojí.

#### Rada

- Ďalšie informácie o nastavení Režim Lietadlo nájdete v časti Pomoc a technická podpora pre systém Windows (Otvorenie okna Pomoc a technická podpora pre systém Windows).

- Keď zadaním kľúča zabezpečenia pripojíte počítač VAIO k prístupovému bodu, prístupový bod sa zaregistruje v počítači. Pri nasledujúcich pripojeniach už nemusíte zadávať kľúč zabezpečenia.

Prejsť na začiatok stránky

### Súvisiaca téma

- Informácie o normách siete Wi-Fi(R) (bezdrôtová sieť LAN)
- Zastavenie komunikácie v sieti Wi-Fi(R) (bezdrôtová sieť LAN)
- Poznámky k používaniu funkcie siete Wi-Fi(R) (bezdrôtová sieť LAN)
- Informácie o kľúčoch zabezpečenia siete Wi-Fi(R) (bezdrôtová sieť LAN)

Prejsť na začiatok stránky