# Personālais dators VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Pieslēgšanās internetam ar vadu pieslēgumu (modeļiem, kas aprīkoti ar LAN portu)

Pirms izmantot internetu, jums jānoslēdz vienošanās ar interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP) un jāuzstāda nepieciešamās ierīces, kas nepieciešamas VAIO datora pieslēgšanai internetam.

Pievienojiet LAN kabeļa (nav iekļauts komplektācijā) galu VAIO datora LAN portam, bet otru galu savam tīklam.

#### Piezīme

- Lai saņemtu detalizētāku informāciju par ierīcēm, kas nepieciešamas interneta piekļuvei un tam, lai pieslēgtu savu VAIO datoru internetam, konsultējieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju.

- Kad pieslēdzat VAIO datoru internetam, noteikti izmantojiet kabeli ar marķējumu «Network» vai «Ethernet».

- Nepievienojiet tālruņa kabeli sava VAIO datora LAN portam.

  Ja LAN portam ir pievienoti tālāk minētie tīkli vai telefona līnijas, augsta elektriskā strāva var izraisīt porta bojājumus, pārkaršanu vai aizdegšanos.

  - Visi tīkli, izņemot 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T veida tīklus

  - Publiskā tālruņu abonentu līnija

  - Privātā atzara centrāle (PBX)

  - Mājas tālruņa līnija (iekšējā tālruņa mikrofons ar skaļruni) vai biznesa tālruņa līnija (daudzlīniju biznesa tālrunis)

#### Padoms

- Lai pieslēgtu VAIO datoru internetam, izmantojot Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkciju, nepieciešams iestatīt Wi-Fi iestatījumus. Skatiet vairāk informācijas tēmā Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana.

Uz lapas sākumu

### Saistītās tēmas

- Par interneta savienojuma pakalpojumiem
- Par tīklu (LAN)
- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana

Uz lapas sākumu