# Personālais dators VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## LAN

- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem

  Izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju, VAIO datorā var izveidot bezvadu savienojumu ar tīklu.

- Pieslēgšanās internetam ar vadu pieslēgumu (modeļiem, kas aprīkoti ar LAN portu)

  Pirms izmantot internetu, jums jānoslēdz vienošanās ar interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP) un jāuzstāda nepieciešamās ierīces, kas nepieciešamas VAIO datora pieslēgšanai internetam.

- Par interneta savienojuma pakalpojumiem

  Ir pieejami šādi interneta savienojuma pakalpojumi.

- Par tīklu (LAN)

  Tīkls (LAN) ļauj pieslēgt VAIO datoru internetam un pārsūtīt datus starp datoru un citām ierīcēm.

- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu

  Drošības atslēga ir Wi-Fi drošības protokols, kas kodē datus, kas pārraidīti pa Wi-Fi. To sauc arī par šifrēšanas atslēgu jeb WEP (Wired Equivalent Privacy) atslēgu.

### Iespējams, meklējat šādas tēmas:

- Kā rīkoties, ja nav zināms piekļuves punkta pakalpojumu kopas identifikators (SSID) vai drošības atslēga?
- Kā rīkoties, ja nevar atskaņot filmas vai audio celiņus, kas saņemti, izmantojot pa Wi-Fi(R) (bezvadu LAN), vai arī to atskaņošanas laikā notiek pārrāvumi? Kādēļ datu pārsūtīšanas ātrums ir lēns?
- Kā var noskaidrot VAIO datorā iebūvētā bezvadu tīkla interfeisa fizisko adresi (MAC adresi)?
- Kā rīkoties, ja VAIO datorā nevar izveidot savienojumu ar piekļuves punktu (vai internetu)?
- Kā rīkoties, ja nevar izmantot Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkciju?

Uz lapas sākumu