# Personālais dators VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem

Izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju, VAIO datorā var izveidot bezvadu savienojumu ar tīklu.

Wi-Fi izmanto tālāk minēto IEEE 802.11a/b/g/n/ac (sagatavošanā) standartu, kas norāda izmantotās tehnoloģijas tipu. Lai uzzinātu vairāk par datora konfigurāciju, skatiet specifikācijas.

#### IEEE 802.11a (frekvenču josla: 5 GHz)

Tikai modeļiem, kas atbalsta IEEE 802.11a/b/g/n/ac (sagatavošanā) standartu.

#### IEEE 802.11b/g (frekvenču josla: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g standarts nodrošina lielāka ātruma saziņu, salīdzinot ar IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frekvenču josla: 2,4 GHz/5 GHz)

Modeļiem, kas atbalsta IEEE 802.11b/g/n standartu, var izmantot tikai 2,4 GHz joslu.

#### IEEE 802.11ac (sagatavošanā) (frekvenču josla: 5 GHz)

Tikai modeļiem, kas atbalsta IEEE 802.11a/b/g/n/ac (sagatavošanā) standartu.

Uz lapas sākumu

### Saistītās tēmas

- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana
- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) komunikācijas apturēšana
- Piezīmes par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas lietošanu

Uz lapas sākumu