# Osebni računalnik VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## O varnostnem ključu za Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

Varnostni ključ je varnostni protokol za omrežje Wi-Fi, ki šifrira podatke, prenesene prek omrežja Wi-Fi. Imenujemo ga tudi šifrirni ključ ali ključ WEP (Wired Equivalent Privacy).

Varnostni ključ omogoča brezžičnim napravam, ki imajo enak varnostni ključ, na primer dostopna točka Wi-Fi in računalnik, da komunicirajo med sabo prek omrežja Wi-Fi.

Varnostni ključ je privzeto dodeljen vsem dostopnim točkam. (preverite, ali je bil privzeti varnosti ključ spremenjen, da zaščitite podatke pred nepooblaščeno uporabo.) Če ne najdete privzetega varnostnega ključa, glejte priročnik, ki ste ga dobili skupaj z dostopno točko.

Če vnesete napačen varnostni ključ in računalnik VAIO ne more vzpostaviti povezave z dostopno točko, upoštevajte ta navodila za vzpostavitev povezave.

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)
2. Izberite(ikona omrežja).
3. Nastavitev Wi-Fi spremenite v Vklopljeno.
4. Izberite želeno dostopno točko Wi-Fi in nato Vzpostavi povezavo.

Na vrh strani

### Sorodne teme

- O standardu Wi-Fi(R) (brezžični LAN)
- Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN)
- Opombe o uporabi omrežja Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

Na vrh strani