# Kişisel Bilgisayar VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Wi-Fi(R) (Kablosuz LAN) Güvenlik Anahtarı Hakkında

Güvenlik anahtarı, Wi-Fi üzerinde iletilen verileri şifreleyen bir Wi-Fi güvenlik protokolüdür. Ayrıca şifreleme anahtarı veya WEP (Wired Equivalent Privacy) anahtarı olarak da bilinir.

Güvenlik anahtarı, bir Wi-Fi erişim noktası ile bir bilgisayar gibi, aynı anahtara sahip olan kablosuz aygıtların Wi-Fi üzerinde birbiriyle iletişim kurmasına olanak verir.

Güvenlik anahtarı, varsayılan olarak her erişim noktasına atanır. (Verileri yetkisiz kullanımlara karşı korumak için varsayılan güvenlik anahtarının değiştirildiğinden emin olun.) Varsayılan güvenlik anahtarını bulamıyorsanız, erişim noktanızla birlikte gelen kılavuza bakın.

Hatalı bir güvenlik anahtarı girerseniz ve VAIO bilgisayarınız bir erişim noktasına bağlanamazsa, bağlantıyı kurmak için şu adımları izleyin.

1. Düğmeleri açın veAyarlar düğmesini seçin. (Düğmeleri açmak için bkz. Düğmeleri Açma.)
2. (ağ simgesi) öğesini seçin.
3. Wi-Fi ayarını Açık olarak değiştirin.
4. İstenilen Wi-Fi erişim noktasını ve Bağlan’ı seçin.

Sayfa Başına Git

### İlgili Konu

- Wi-Fi(R) (Kablosuz LAN) Standartları Hakkında
- Wi-Fi(R) (Kablosuz LAN) İletişimlerini Başlatma
- Wi-Fi(R) (Kablosuz LAN) İşlevini Kullanmaya ile İlgili Notlar

Sayfa Başına Git