# Computador pessoal VAIO Tap 11SVT1122

## Notas sobre os sensores integrados

Antes de utilizar os sensores integrados, leia as precauções seguintes para assegurar a utilização correta dos mesmos.

### Notas sobre a utilização do acelerómetro integrado

- Não é possível mudar a orientação do ecrã do computador VAIO quando este está ligado a um monitor externo. Se ligar o computador a um monitor externo enquanto o computador se encontra na orientação vertical, o ecrã do computador mudará automaticamente para a orientação horizontal.

- O ecrã do computador pode apresentar imagens distorcidas se mudar a orientação do ecrã estando a proteção de ecrã ativada.

- Algumas aplicações não suportam a orientação vertical e poderão não funcionar corretamente. Nesse caso, utilize o computador VAIO na orientação horizontal.

### Notas sobre a utilização da bússola digital integrada

- A bússola digital integrada funciona através da deteção da direção magnética. Não deve confiar exclusivamente nas informações de localização fornecidas pela bússola digital integrada.

  A precisão da bússola digital pode ser facilmente afetada por interferências magnéticas e não funcionar corretamente, principalmente nos seguintes locais:

  - Dentro de um elevador ou espaço construído com materiais ferrosos, como estruturas em ferro ou betão armado

  - Junto de uma estrutura em betão armado, como uma ponte pedonal ou a ala dum aeroporto ou duma estação ferroviária

  - Perto ou dentro de um comboio ou automóvel

  - Perto de um transformador no chão ou de linhas de alta tensão

  - Perto de um produto metálico, como uma secretária com armação metálica ou mobiliário em metal

  - Perto de materiais com elevado nível de interferências magnéticas, como um íman, um suporte magnético ou altifalantes

    A caneta fornecida (modelos fornecidos com Stylus Digitalizador) e o teclado contêm ímanes. Se aproximar a caneta ou o teclado do magnetómetro () do computador VAIO, a bússola digital poderá não funcionar corretamente.

- Quando o magnetismo ao redor do computador VAIO é instável, a precisão da bússola digital integrada pode ser menor; no entanto, isto é normal e não indica uma avaria. Neste caso, será necessário calibrar a bússola digital.

  Afaste-se de materiais que causam interferências magnéticas, como produtos metálicos ou ímanes, e efetue as ações seguintes quando executar uma aplicação que utilize a bússola digital.

  Antes de efetuar as ações, afaste a caneta (modelos fornecidos com Stylus Digitalizador) e o teclado do computador VAIO e feche o suporte existente na parte posterior do computador.

  - Coloque o computador VAIO sobre uma superfície plana, segure o computador com ambas as mãos e rode-o uma vez 360 graus no sentido horário com o ecrã LCD virado para cima.

  - Coloque o computador VAIO sobre uma superfície plana, segure o computador com ambas as mãos e rode-o uma vez 360 graus longitudinalmente.

  - Coloque o computador VAIO sobre uma superfície plana, segure o computador com ambas as mãos e rode-o uma vez 360 graus transversalmente.

  - Se o problema persistir depois de ter efetuado cada um dos procedimentos acima descritos uma vez, repita-os várias vezes. Se o problema ainda persistir, utilize o computador VAIO num local com menor exposição a interferências magnéticas.

Ir para o início da página