# Computador pessoal VAIO Tap 11SVT1122

## Utilizar o teclado sem fios

Coloque o botão de ligar/desligar a alimentação e a consola sensível ao tato do teclado na posição de ligado, e ative ou desative a função de consola sensível ao tato.

Estado do botão e funções

- OFF

  Teclado sem fios OFF / função de consola sensível ao tato OFF

- #### ON

  Teclado sem fios ON / função de consola sensível ao tato ON

- ####

  Teclado sem fios ON / função de consola sensível ao tato OFF

#### Nota

- O teclado tem ímanes para ligação ao computador VAIO. Não coloque cartões de crédito, etc., que sejam afetados por magnetismo, junto do computador, principalmente nas zonas à frente ou atrás do teclado. Se o fizer, poderá originar danos nos dados.

#### Sugestão

- Se não conseguir ligar o teclado sem fios utilizando o botão de ligar/desligar a alimentação e a consola sensível ao tato do teclado, siga os passos indicados abaixo para verificar as definições.

  Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)

  Selecione Alterar definições do PC no canto inferior direito e, em seguida, selecione Rede e Modo de avião no painel esquerdo do ecrã Definições.

  Verifique se Modo de avião está definido como Desligado e se Keyboard Receiver, em Dispositivos sem fios, está definido como Ligado.

Ir para o início da página

### Tópico relacionado

- Carregar o teclado
- Acerca do ambiente de utilização do teclado
- Utilizar a consola sensível ao tato

Ir para o início da página