# Computador pessoal VAIO Tap 11SVT1122

## Carregar o teclado

Pode carregar o teclado ligando-o ao computador VAIO.

1. Coloque o computador VAIO sobre uma superfície plana.
2. Localize a porta de carregamento () no teclado e a porta de carregamento () no computador VAIO e, em seguida, alinhe a extremidade superior do teclado com a extremidade inferior do computador.

3. Verifique a posição () das portas de carregamento e mova o teclado na direção da seta para prender o teclado ao computador VAIO.

   Quando ambas as portas de carregamento estiverem bem ligadas, o indicador de carga na parte inferior do teclado acende-se e o carregamento é iniciado. (O indicador de carga apaga-se quando o carregamento estiver concluído.)

#### Nota

- Para evitar deixar cair o computador VAIO e o teclado, certifique-se de que segura bem em ambos quando soltar o teclado do computador.

- Quando a carga da bateria do computador VAIO está abaixo dos 10% não é possível carregar o teclado.

- Para proteger a porta de carregamento de sujidade, evite tocar na porta de carregamento do teclado.

- Não carregue o teclado com um protetor de ecrã aplicado no ecrã tátil ou um pano de limpeza colocado entre o computador VAIO e o teclado. Se o fizer, pode impedir a ligação entre o computador e o teclado, pelo que o teclado poderá não ser carregado.

#### Sugestão

- O indicador de carga na parte inferior do teclado está aceso durante o carregamento do teclado. O indicador apaga-se quando o carregamento estiver concluído.

- Quando a bateria fica fraca, o indicador da bateria pisca durante 30 segundos.

- Mesmo que o computador VAIO não esteja ligado a uma fonte de alimentação CA é possível carregar o teclado.

Ir para o início da página

### Tópico relacionado

- Utilizar o teclado sem fios
- Acerca do ambiente de utilização do teclado

Ir para o início da página