# Osobní počítač VAIO Tap 11SVT1122

## Zahájení komunikace prostřednictvím bezdrátové sítě WAN (u modelů vybavených funkcí bezdrátové sítě WAN)

Komunikaci prostřednictvím bezdrátové sítě WAN (WWAN) lze zahájit pomocí nástroje OneClick Internet.

1. Otevřete ovládací tlačítka a zvolte ovládací tlačítkoNastavení. (Postup pro otevření ovládacích tlačítek naleznete v části Otevření ovládacích tlačítek.)
2. Zvolte položku(ikona sítě).
3. Zkontrolujte, zda je položka Režim v letadle nastavena na Vypnuto a změňte možnost Mobilní širokopásmové připojení na hodnotu Zapnuto.
4. Spusťte nástroj OneClick Internet a vyberte možnost Připojit. (Postup pro spuštění nástroje OneClick Internet naleznete v části Aplikace - postup spouštění.)

#### Poznámka

- Ujistěte se, že je karta micro SIM správně vložena v patici pro karty micro SIM v počítači VAIO. V opačném případě nemusí bezdrátová síť WAN fungovat.

  Informace o vložení karty micro SIM naleznete v části Vložení karty micro SIM (u modelů vybavených funkcí bezdrátové sítě WAN).

#### Tip

- Další informace o použití bezdrátové sítě WAN naleznete v pokynech, které obdržíte od svého mobilního operátora.

Začátek stránky

### Příbuzné téma

- Před použitím bezdrátové sítě WAN (u modelů vybavených funkcí bezdrátové sítě WAN)
- Vložení karty micro SIM (u modelů vybavených funkcí bezdrátové sítě WAN)
- Vyjmutí karty micro SIM (u modelů vybavených funkcí bezdrátové sítě WAN)
- Ukončení komunikace prostřednictvím bezdrátové sítě WAN (u modelů vybavených funkcí bezdrátové sítě WAN)

Začátek stránky