# Komputer osobisty VAIO Tap 11SVT1122

## Wyłączanie łączności w bezprzewodowej sieci WAN (modele z kartą bezprzewodowej sieci WAN)

Łączność w bezprzewodowej sieci WAN (WWAN) można wyłączyć za pomocą następującej procedury:

1. Otwórz panele funkcji i wybierz panelUstawienia. (Informacje na temat otwierania paneli funkcji znajdują się w rozdziale Otwieranie paneli funkcji).
2. Wybierz opcję(ikona sieci).
3. W opcji Komórkowe połączenie szerokopasmowe wybierz ustawienie Wyłączony.

#### Uwaga

- Wyłączenie funkcji łączności w bezprzewodowej sieci WAN podczas dostępu do zdalnych dokumentów, plików lub zasobów może spowodować utratę danych.

Początek strony

### Powiązany temat

- Przed rozpoczęciem korzystania z bezprzewodowej sieci WAN (modele z kartą bezprzewodowej sieci WAN)
- Wkładanie karty micro SIM (modele z kartą bezprzewodowej sieci WAN)
- Wyjmowanie karty micro SIM (modele z kartą bezprzewodowej sieci WAN)
- Uruchamianie łączności w bezprzewodowej sieci WAN (modele z kartą bezprzewodowej sieci WAN)

Początek strony